|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术参数** | **3年预计使用量** |
| 1 | 一次性使用血液净化滤器 | 1.产品由外壳，端盖，中空纤维膜，O型圈，封口胶，头帽组成；2.高性能聚砜膜，减少了膜材与血液成分之间的相互作用，生物相容性好。3.无菌产品，一次性使用。4.兼容我院日机装AquariusV6血液净化装置。 | 123个 |
| 2 | 血液净化装置的体外循环血路 | 1.管路治疗范围：SCUF\CVVH\CVVHD\CVVHDF\HP\TPE2.各功能管路色线区分，便于识别和安装；充分加热方式，使病人舒适度提高；3.配置：含10L或5L废液袋+2L废液袋、可选配滤器专用汉森接头或滤器通用型汉森接头，解决临床滤器可选性问题、置换液Y型转换接头。灭菌方式：环氧乙烷4.兼容我院日机装AquariusV6血液净化装置。 | 126个 |