**视频喉镜技术参数**

1、显示器规格：≥3英寸彩色液晶显示屏，可翻转≥180°

2、★一键拍照，摄录，教学功能

3、镜头系统分辨率≥320\*240

4、★视场角：≥50 º

5、景深：≥50mm-500mm

6、具有可充电电源

7、配有≥8G TF卡

8、★喉镜具有防雾装置

配套耗材：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 耗材名称 | 参考型号 | 预估年用量（片/年） |
| 一次性视频喉镜片 | 普通型 | 300 |
| 卡槽型 | 200 |
| S型（困难气道型） | 50 |