高速手机技术参数

1、转速(rmp) ≥400,000

★2、头部直径(mm)≤11.4，头部高度(mm)≤12.7

★3、功率(w) ≥30W

4、车针规格(ISO) 314/315

5、驱动气压（bar）：2.3-3.0

6、单点喷雾 按压式换针

7、人体工程学设计、镀铬机身

8、带有防回吸功能的“机头保护系统装置”

★9、全瓷滚珠轴承，整机原装进口，可配快捷转换头