高频电刀技术参数

1 采用单/双向技术控制活性电极高频发生器

2\* 配备腕带电极，佩戴方便，便于消毒

3 配备可装卸并可高温消毒电极手柄

4 可装卸并可高温消毒硅胶手柄线

5 10种可装卸并可高温消毒电极

6 电极包含切割、切除、凝血切割、电灼烧电凝

7\* 具有独立的控制切割和凝血的发生器

8 适用于口腔外科，牙科修复，牙科正畸，牙周手术等

9 电源电压：230V-50/60HZ

10 功率：30W/600Ω

11 频率：1.2MHZ±0.2 MHZ