**心电监护仪招标参数**监护仪外形结构：
●监护仪，可用于监护成人，儿童，新生儿患者
●★8.4寸彩色 LED 显示，彩色高分辨率达800\*600,8通道波形显示●360度报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息
●主机带电池和记录仪重量3 kg .
●可选配触摸屏
监测参数：
●标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温●3/5导心电测量，算法通过全球权威数据库 AHA 和 MIT - BIH 验证●★心电和呼吸采用全球领先 ASIC 芯片技术，功耗更低，稳定性更高●★具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护●★具备 ECG 多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测
●可显示 PI 血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况
●★采用专利的抗干扰和弱灌注血氧技术
● NIBP 可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性
可升级参数
●可选 NeI Icor 血氧算法
系统功能：
●支持中／英文字符输入
●具有三级声光报警，参数报警级别可调
●★具备报警集中设置功能
●★具备血液动力学、药物计算功能，氧合计算，通气计算，肾功能计算
●可选掉电存储功能
●具备 Nurse Call 报警功能
●★具备120小时趋势图表、100个报警事件、100个心律失常、1000组 NIBP 测量
的数据存储和回顾功能，48小时全息波形回顾．
●他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息
●具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面
●★具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持 U 盘导入导出配置
●可配置高容量锂电池，工作时间＞=4小时
●支持有线、无线联网，内置无线网卡，采用双天线设计，保证信号传输稳定
可靠
●支持3通道记录仪
●可支持外接打印机A4打印
●★整机无风扇设计，降低环境噪音干扰
●防水等级达到IPX1标准
●产品使用材料通过 UL 安全认证
认证：
通过 CE 认证、 SFDA 认证