**全自动封口机技术参数**

★1、走纸的速度为：≥10米/分钟

★2、打印项目依次为：灭菌日期、失效日期、批号、操作人员、锅号、锅次、设备编号

★3、打印全部选项所需袋宽：85mm（窄体）、108mm（正常）、126mm（宽体）

1. 工作温度：60～210℃，控温精度≤1%
2. 工作环境：0～40℃
3. 交流电源：220V±10%，50Hz

7、最大电流：3.2A，熔断器：5A×2