根尖定位仪参数

技术参数

1、尺寸≤130\*80\*63mm

2、重量≤360g

★3、 屏幕类型;彩色图像TFT

4、电源：2.4VNiMH可充电电池

5、外部充电器：输入：120V/50-60Hz或230V/50-60Hz

 输出：6V DC

★6、多频比值法根尖定位技术：采用目前最先进的多频比值法根尖定位技术，根管冠三分一，中三分一，根尖三分一均能显示，根尖区可放大成二十份显示

7、超大界面：超大彩色界面，根管位置测量一目了然

8、自动关闭：5分钟未使用，自动关闭