|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 要求 |
| 1 | 延长导管 | 型号 规格:5F  内径:0.056mm  外径:0.067mm  交换管身长度:35CM  有效长度:150CM  说明:1、导 引 延 伸 导 管 由 交 换 导 管 、 斜 ⼝ 、 推 杆 和 ⼿ 柄 组 成 。 交 换 导 管 由 内 层 聚 四 氟 ⼄ 烯 ，中 层 加 强 ⽹ 和 外 层 聚 院 胺 和 聚 氨 酯 组 成 ： 斜 ⼝ 由 钢 丝 ⽹ 和 推 杆 连 接 ⽽ 成 ； ⼿ 柄 焊 接 在 推杆 上 。 导 引 延 仲 导 管 交 换 导 管 部 分 涂 有 亲 ⽔ 涂 层 ， 湿 润 后 变 得 ⼗ 分 光 滑 ， 从 ⽽ 有 效 减 少摩 擦 系 数。 2、3 5 c m 快 速 交 换 管 身，支架 等 器 械 进 ⼊ 导 管 更 顺 畅 ； 避 免 导 管 在 弯 曲 解 剖 处 打 折。 3、连 接 段 ⾼ 强 度 ⼀ 体 化 设 计，焊 接 成 型 聚 合 物 流 变 处 理 ， 连 接 可 靠 ， 安 全 推 送。 4、变 径 设 计，深 插 阻 ⼒ 更 ⼩ ， 深 插 更 远 、 更 安 全。 5、侧 孔 设 计，提 供 充 分 的 前 向 ⾎ 流 ， 减 少 ⾎ 压 嵌 顿 的风险 |
| 2 | 抽吸导管 | 型号 规格：6F  最小内径：0.43mm  最大外径：1.6mm  导丝腔内长度：200mm  有效长度：1350mm  产品说明：可 移 除 ⽀ 撑 芯 丝，预 装 的 ⽀ 撑 芯 丝 可 增 强 导 管 推 送 过 程 中 管 身 的硬 度 ， 提 ⾼ 导 管 抗 扭 结 性 及 推 送 性  2、管 身 分 段 过 渡 式 设 计，实 现 导 管 推 送 性 和 ⾎ 管 跟 踪 性 的 统 一  3、⼤ 且 圆 的 抽 吸 管 腔，减 ⼩ 抽 吸 阻 ⼒ ， 保 证 快 速 、 稳 定 的 抽 吸 性 能 |
| 3 | 压力泵 | 公称容量(ML)：20-30  公称压力(atm/psi)：30/440  是否带三通：是  表盘显示：荧光表盘（光纤暗时需要）  管身设计：杠杆设计/单手泄压 |