|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 价格 |
| 24口网络配线架 | 六类E级链路/E类信道水平与垂直布线集中端接，传输速率不低于1000Mbps，传输带宽不低于250MHZ | 1 | 套 |  |
| 24位理线架 | 黑色烤漆钢质理线架，占用空间1U；整体板厚不低于1.2mm | 2 | 套 |  |
| 86明盒 | 白色 高塑性 | 24 | 个 |  |
| 六类网络模块 | 符合TIA/EIA 568B.2-1和ISO/IEC 11801 标准规定 | 24 | 个 |  |
| 单口网络面板 | 外型尺寸：86\*86(mm) ,标准：YD/T 926.1-规范。安装螺丝孔距60mm,墙体镶嵌安装。 | 24 | 个 |  |
| 辅材 | 线槽、扎带、水晶头、膨胀管、螺丝、开孔器、标签线等 | 1 | 批 |  |
| 人工 | / | 1 | 套 |  |