|  |
| --- |
| **智能坐浴器技术参数** |
| 交流电源： | 170～270V |
| 输入频率： |  45～65Hz |
| 最大功率 | 2000W |
| 工作温度 |  0～+40℃ |
| 储存温度 | -20～+70℃ |
| 工作湿度 |  10%～90%RH |
| 大气压力 | 65～110 K pa |
| 水温设置 | 可以设置 40℃，41℃，42℃三档，默认40℃ |
| 恒温坐浴时间设置： | 5min，10min，15min 三档，默认 10min |
| 喷水水柱强度设置 | 可以设置大小两档，默认小档 |
| 水温调节按键 | 可以设置 40℃，41℃，42℃，43℃四档 |
| 提示功能 | 数码管，温度及报警代码显示，坐浴时间进度显示 |
| 厂家质量保证体系： | 通过ISO9001 认证 |
| 售后服务： | 软件终身免费升级 |
| 安全性： | 坐浴器接触面整体不带电:替换盆体为专人专用，避免交叉感染 |
| 知识产权： | 国内独立原研产品，能替换盆体的即热型坐浴器 |
| 移动功能： | 不限 |