**呼吸振荡排痰系统**

**主要技术指标：**

1、设备配备无线遥控器，遥控器可以调节所有参数：频率、强度、时间、暂停/运行均可无线控制。

2、显示方式≥ 7寸彩色液晶触摸屏，中文显示，主菜单显示所有工作模式；

**★**3、工作参数：频率范围1Hz—20Hz连续可调，步距1Hz；压力范围：0.3kpa—4.5kpa，按照1—15个等级进行调节，步距0.3kpa；时间范围：0-99min连续可调,步距1min;

**★**4、具备一种手动模式、四种自动模式和自定义模式；四种自动模式包含常规的儿童模式、成人模式、老人模式、重症模式，一键启用轻松治疗；

**★**5、所有工作模式均使用梯形工作方式，设备运行后 5s—200s 时间内达到预设参数，保持设定参数工作 200s—590s，经过 5s—200s 时间降低到 0，设备停止；

6、生产厂家该系列产品注册证取得时间超过八年，提供 NMPA 注册证明。