**光固化灯技术参数**

★1.光固化机使用定制，多波长的发光二极管产生385nm-515nm的高强度光，可固化所有的光固化牙科材料。

★2.标准模式1200mw/cm，固化时间：5、10、15、20秒；超强模式3200mw/cm，固化时间：3秒。

**3**.光照时间设定可自行调节。

4.电池可充电：磷酸铁锂安全化学电池；工作电压：3.2伏直流电。

5.机身有整根航天铝材制成超薄镜头设计，准直光束可保证材料完全固化。

6.睡眠模式：光固化机在60秒钟无动作后自动进入“睡眠”状态，拿起或触碰机身则“唤醒”光固化机，并自动返回到最近一次使用的模式。

★7.无线，重量≤180g

8.可充电电池，携充电器和医用级电源转换器。

9.镜头保护套：专用透明一次性保护套。