一次性使用气管插管套件参数
1.型号分为普通型和加强型（带钢丝支撑，抗打折），常用规格需涵盖ID3.0-8.0mm等。
★2.基本配置：气管插管、插管导丝/导芯、一次性使用喉镜片、吸痰管、注射器、牙垫/咬口、口咽通气道、医用橡胶手套、固定用胶带/胶条、辅助耗材（医用纱布块、石蜡棉球、铺巾/包布、托盘等）。
[bookmark: _GoBack]3.产品须符合YY 0337-2002《气管插管》行业标准或现行有效版本。
管体材质：医用级PVC或硅橡胶，内壁光滑，便于吸痰，全管贯穿不透X光显影线，便于术后确认位置。
接头：机器端标准锥形接头，适配麻醉机和呼吸机。
头端设计：设有斜面及墨菲侧孔。
套囊：低压高容量套囊，壁薄富有弹性。
4.加强型导管特殊要求：管体内部嵌有不锈钢弹簧支撑，具有抗瘪塌、抗打折性能。
5.产品须经环氧乙烷灭菌，确保无菌。明确产品有效期限。
★6.投标时需提供实物样品以供现场评审。投标产品须具有中华人民共和国医疗器械注册证，且注册证中的“结构及组成”应包含上述主要配置，不可用“等”字模糊描述。
★7.须提供安徽省可收费27位医保编码。
