
	序号
	名称
	技术参数及要求
	品牌型号
	单位
	单价

	1
	台式电脑
	1.CPU：Intel 酷睿十二代I5-12400以上
2.操作系统：windows 11正版操作系统
3.内存：≥16G DDR4，≥2个插槽
4.存储：512G  SSD M.2，另有机械硬盘位+电源支持+数据线支持
5.显卡：高性能集成显卡
6.网卡：集成100/1000MB自适应网卡
7.接口：≥6个 USB，原生VGA 和 HDMI
8.鼠标及键盘：USB光电抗菌鼠标、USB防水抗菌键盘
9.显示器：≥23.8英寸，100hz刷新率, ≥1920*1080，与主机同品牌，IPS高色域液晶显示器
10.质保期≥三年，原厂
	
	
	

	2
	投影仪
	1.亮度：≥ 3300 流明
2.分辨率≥1080P（1920*1080）
3.对比度：20000:1
4.显示技术：三片 LCD
5.光源：UHM 灯泡
	
	
	

	3
	录音笔
	1.容量:16GB
2.电池类型:内置锂电池
3.接口:USB
	
	
	

	4
	手持扫描枪
	1.扫描模式：二维影像
2.解码能力：可读取标准一维、堆叠、二维条码和邮政条码及特定的 OCP 字符；
3.抗摔强度：可承受≥ 50 次 1.8m 的跌落（至混凝土地面），棘轮式支架：每面可承受≥ 50 次 1.2m 的跌落（至混凝土地面）
4.工业等级：≥IP41
5.光照等级：0~100,000 lux
6.棘轮转动：棘轮式支架可支持≥ 10,000 次转动（一次转动指扫描器上下完成整个运动）
	
	
	

	5
	球形扫描枪
	1.扫描模式：混合型全向激光（5*4 行）和影像式扫描；
2.扫描速度：≥1120 行/秒
3.识别对比度：≥ 35%的反射差
4.扫描角度：水平≥40 °、垂直≥30.5°
5.解码能力：可读取标准一维、堆叠、二维条码和邮政条码及特定的 OCP 字符；
	
	
	

	6
	电视
	1.尺寸：≥55 英寸
2.分辨率：≥4K
3.处理器：4 核或以上
	
	
	

	7
	扫码墩
	1.识读精度≥5 mil
2.对比度≥10%
	
	
	

	8
	无线路由器
	支持 WIFI6
	
	
	

	9
	分配器 (USB HUB)
	≥Usb2.0，一拖四分配器
	
	
	

	10
	网线
	六类非屏蔽双绞网线、UTP6 六类/E 等级 4对电缆、十字骨架结构；带宽：≥250MHz；线规 22-23AWG；防火等级：LSZH以上；工作温度范围：-20 至 60℃
	
	
	

	11
	六类跳线
	长度：1米、六类非屏蔽跳线
	
	
	

	12
	六类跳线
	长度：2米、六类非屏蔽跳线
	
	
	

	13
	电话线
	两芯室内电话线（200米）、RJ45 接口，双芯单股纯铜
	
	
	

	14
	HDMI高清线
	HDMI 数字高清线（3米）
	
	
	

	15
	HDMI高清线
	HDMI 数字高清线（5米）
	
	
	

	16
	VGA线
	高清 VGA 线（3米）
	
	
	

	17
	USB 延长线
	延长线，USB 公-母(3米)
	
	
	

	18
	USB 延长线
	延长线，USB 公-母(5米)
	
	
	

	19
	电源线
	电源线、国标，电脑主机品字尾三孔电源连接线 ，2 米
	
	
	

	20
	光纤跳线
	接口包含：SC、LC、FC、ST；规格：单模单芯/
双芯、多模双芯；长度：5m、陶瓷插芯 PVC保护套；
	
	
	

	21
	转换器
	DP 转 VGA 转换器
	
	
	

	22
	转换器
	HDMI 转 VGA 转换器
	
	
	

	23
	音频线
	3米
	
	
	

	24
	音频线
	5米
	
	
	

	25
	打印机数据线
	3 米 USB 打印线、≥USB2.0
	
	
	

	26
	打印机数据线
	5 米 USB 打印线、≥USB2.0
	
	
	

	27
	电话对接头
	电话直通头
	
	
	

	28
	网线对接头
	RJ45 网络直通头
	
	
	

	29
	光纤接头
	光纤直通头
	
	
	

	30
	U 盘
	64GB，接口类型 USB3.0/3.2
	
	
	

	31
	U 盘
	128GB，接口类型 USB3.0/3.2
	
	
	

	32
	键盘
	有线按键 104 键接口 USB
	
	
	

	33
	鼠标
	接口: USB，有线
	
	
	

	34
	电话水晶头
	六类，两芯电话水晶头、国标，100 个/盒
	
	
	

	35
	网线水晶头
	六类，非屏蔽网络水晶头、国标，100 个/盒
	
	
	

	36
	激光笔
	100m 远控/充电翻页笔、PPT 翻页、指星笔，usb发射器传输
	
	
	

	37
	内存条
	8G 台式机用，与医院现有兼容
	
	
	

	38
	内存条
	16G 台式机用，与医院现有兼容
	
	
	

	39
	硬盘
	3.5寸、2T，接口类型：SATA3.0 缓存：64MB,转速：7200rpm
	
	
	

	40
	固态硬盘
	512G，读取速度：520MB/s， 写入速度：210MB/s
	
	
	

	41
	移动硬盘
	2.5寸、2T，外部输出接口：USB3.0以上
	
	
	

	42
	硬盘盒
	/
	
	
	

	43
	USB 网卡
	无线传输速度: 300Mbps、接口类型: USB 2.0
标准: 802.11b 802.11n
	
	
	

	44
	无线键盘
	接口: USB、连接方式: 无线、商务外观，无灯光装饰
	
	
	

	45
	无线鼠标
	接口: USB、连接方式: 无线、光学分辨率: 1000dpi，商务外观，无灯光装饰
	
	
	

	46
	光盘
	可刻录，3 寸 8CM，200MB，10 张/盒
	
	
	

	47
	光盘
	可刻录，容量：4.7GB，记录时间：120Min，
记录速度：16X，50 张/盒
	
	
	

	48
	SD /TF卡
	512G
	
	
	

	49
	打印机切 换器
	打印机 KVM 切换器一分二
	
	
	

	50
	线槽
	2.0*1.0pvc
	
	
	

	51
	面板
	白板
	
	
	

	52
	面板
	双口网络面板
	
	
	

	53
	模块
	配套面板网络、电话，六类
	
	
	

	54
	网线钳
	网线电话线双用
	
	
	

	55
	电源适配器
	5V
	
	
	

	56
	钢钉线卡
	/
	
	
	

	57
	尼龙扎带
	规格：3.7*200mm
	
	
	

	58
	胶布（卷）
	绝缘胶布、国标
	
	
	

	59
	双面泡沫胶
	规格：2*10米
	
	
	

	60
	寻线仪
	/
	
	
	

	61
	玻璃胶
	
	
	
	

	62
	机柜
	12U
	
	
	

	63
	显卡
	显存：≥12GB，GDDR6
显存带宽：≥360GB/s
接口：DisplayPort×3（V1.4a）、HDMI×1（支持 4K@120Hz，符合 HDMI 2.1 标准
	
	
	

	64
	光盘刻录机
	
	
	
	

	65
	交换机
	48电口+4光口，全千兆，三层，可网管。
	
	
	

	66
	光模块
	千兆，单模，LC，与医院现有交换机兼容。
	
	
	

	67
	会议大屏
	≥75英寸，4K，支持手写触摸，触控精度≥1mm，Type-C免驱，响应时间≤8ms，支持蓝牙和无线投屏，智能白板，亮度≥300-400nit。
	
	
	

	68
	PDU
	8口
	
	
	




