口腔激光治疗仪技术参数

一、技术参数: 
★1  适用于软组织的激光波长为720-820nm之间
2  医疗器械/激光分类 ⅡB / 4
3  激光功率范围≤5W（0.1W步进)
★4  具有≥5种脉冲模式：CW,MP,SP,FP,SP,PS；
5  设有引导光，可指导口内操作
★6  操作面板具有≥5大治疗模块：E（牙体牙髓），P（牙周）,S(手术），T（理疗），W（美白），内置≥30个治疗程序
7  输出功率及脉冲模式可调，以便针对不同病例情况；
★8  控制治疗时间的计时器显示范围0-99s
9  LCD显示屏，可显示治疗程序、功率、脉冲模式、计时器、错误提示等
10 安全系统：设备运行时有警报音提示
二、配置要求
1. 主机                                     1台
2. 光纤（标配320μm）                      1根
3. 810nm波段专用防护眼镜                   3副
4. 工作手柄                                 2个
5. 局部美白及理疗头                         1个
6. 全口美白头                 1个
7. 工作尖                     20支
8. 光纤剥皮刀                 1个
9. 光纤切割刀                 1个
10. 光纤金属支架              1个
11. 脚踏                      1个
12. 安全锁                    1个
13. 电源适配器                1套
14. 手柄塑料固定夹            2个
15. [bookmark: _GoBack]镭射贴纸                  2个
