
	产品名称
	肠梗阻导管套件

	产品功能
	配备硅橡胶包裹不锈钢前导子 + 前后双独立球囊，既可以依靠重力导引实现小肠梗阻持续减压、引流积液积气、灌注药液，还可完成选择性小肠造影；双球囊配合固定导管，阻断造影剂反流，一套器械同步实现保守治疗与病灶造影诊断，360° 侧孔保证高流量引流。

	适用范围
	粘连性、术后早期、肿瘤性小肠梗阻术前减压；需小肠造影明确梗阻位置、狭窄程度的患者；术中可作为小肠排列支架，降低术后肠粘连复发风险。

	整体结构组成
	整套分为导管、导丝、接头配件三部分，导管为四腔双囊管，导管由前导子、前球囊、后球囊、侧孔、管身、前球囊阀、后球囊阀、补气阀、吸引腔、封止塞、吊带构成；对比普通式增加前导子、后球囊、后球囊阀。导丝包含亲水性导丝、导丝护套；接头配件含竹节接头、Y 形阀。

	主要材料
	前球囊、后球囊、管身、吸引腔为医用硅橡胶；前导子由硅橡胶 + 304 不锈钢复合制成(4颗钢珠）；亲水导丝主体镍钛合金。

	产品核心优势
	前导子提升幽门通过率，缩短置管操作时长；双球囊独立管控，集减压、造影二合一，无需更换器械；后球囊防反流，造影成像清晰，精准判断手术指征；加长管身覆盖全段小肠；长期留置舒适度高，减少黏膜压迫溃疡。

	理化与使用安全标准
	环氧乙烷残留量≤10μg/g，细菌内毒素＜20EU；偏心度符合标准；全段 X 射线可探测；一次性无菌使用，体内最长留置 30 天。
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