            全自动口腔专用相机技术参数 
一．技术参数
★1、传感器要求种类有原色滤色镜、彩色CMOS，屏幕尺寸≫1.7英寸，总像素≫1200万像素。
2、变焦方式：电动光学变焦+电子变焦，对焦模式：单次拍摄AF（自动对焦）以及定距离MF（手动对焦），AE（曝光）方式：TTL测光/FM调光
★3、拍摄模式≫9种
4、 闪光：方式-内侧≥2灯/外侧≥2灯。
5、 LED照明：白色LED灯≥4个 ，照明发光模式：0（OFF）/1/2/3/AUTO自动
6、存储：存储媒介-SD/SDHC/SDXC卡（MAX512GB），存储图像格式-JPEG/MOV（与患者信息文件（MIF）搭配组合。
二．配置清单
1、相机             1个
2、环形闪光灯      1个
3、近景特写镜头     1个
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