一次性使用医用激光光纤
1、在医疗机构中使用，与输出波长为2100nm的激光器配合使用，用于传输激光能量。
2、一次性使用医用激光光纤由连接器、光纤丝、保护管三个部分组成。光纤丝采用熔融石英材料，连接器采用铜和不锈钢材料，保护管采用硅橡胶材料制成。3、产品性能、参数
3.1光纤适用的波长：2100nm
3.2接口类型：SMA905             
3.3光纤数值孔径：Na=0.22
3.4对应波长的最低传输效率不小于85%
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	1
	DH-F1-200A
	200
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	30
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4、光纤为石英材料制成，已通过生物相容性试验，对人体无致敏反应、无毒性。
