臭氧治疗仪技术参数

1、电压：220V±10%，频率：50Hz

2、医用臭氧输出浓度：可智能调控按键

3、医用氧气流量：1.5-2L/min

★4、医用臭氧输出流量：≥1L/min

★5、具有制备三氧水功能

6、开机、关机时自动消毒、自动冲洗内部管路功能。

自体血回输耗材技术参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 主要技术参数 |
| 1 | 一次性使用塑料血袋 | 1. 由采血针、采血管、转移管、输血插口组成，或由取得药品注册证的抗凝剂/保养液。

★2、用于血液和血液成分的采集、贮存、分离和输注 |
| 2 | 一次性使用输血器 带针 | ★符合GB8369—TS标准，用于血液及血液成分的输注 |