|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 参考规格 | 单位 | 技术参数 |
| 1 |  蒸汽灭菌指示胶带 | 24mm\*55m | 卷 | 1.规格： 24mm×55m。★2.可用于下排气式和预真空式（包括脉动）压力蒸汽灭菌化学监测。3.可用于棉织物、无纺布、纸等多种包装材料。4.采用压敏性粘合剂；有良好的伸缩性能和强的拉伸强度，加热时不易松解断裂；灭菌后颜色不易褪色。 |
| 2 |  B-D测试包 | 112mm\*127mm，每包独立包装，为最小不可拆分单位 | 包 | ★用于监测预真空压力蒸汽灭菌器的空气排出效果。 |
| 3 | 综合挑战测试包 | 每包独立包装，为最小不可拆分单位 | 包 | ★用于压力蒸汽灭菌生物监测，需与3M 290和390自动阅读器配套使用，3小时出生物监测结果。2.可一次性完成生物监测和化学监测。 |
| 4 | 高压灭菌书写指示胶带 | 按每片报价 | 片 | ★适用于下排气式（121℃ 10分钟）和预真空式（134℃ 2分钟）压力蒸汽灭菌化学监测，显示包裹是否已灭菌过。可以圆珠笔做记录。 |
| 5 | 过氧化氢快速判读式生物指示剂 |  | 支 | 用于过氧化氢低温等离子灭菌的常规生物监测，需与3M 490系列自动阅读器配套使用，24分钟出生物监测结果 |
| 6 | 极速生物综合挑战测试包 | 每包独立包装，为最小不可拆分单位 | 包 | ★1.用于132℃-135℃预真空压力蒸汽灭菌器灭菌过程验证；须与3M 490系列自动阅读器配套使用，24分钟出生物监测结果。2.可一次性完成生物监测和化学监测。 |
| 7 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（爬行卡） | 按片报价 | 片 |  ★用于压力蒸汽灭菌锅包内灭菌质量的化学监测，属于第五类化学指示物。 |
| 8 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 |  按片报价 | 片 | ★适用于132℃-135℃压力蒸汽灭菌的化学监测 |
| 9 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示卡 |  200片/瓶,按片报价 | 片 | ★适用于过氧化氢低温等离子灭菌的化学监测 |
| 10 | 压力蒸汽灭菌封包胶粘带 | 19mm\*50m | 卷 | 用于压力蒸汽灭菌包裹的封包，带变色指示。 |