|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 技术要求 |
| 1 | 医疗器械快速全效多酶清洗剂 | 5L/桶,液体颜色为蓝色或辨识度高的颜色，  按每升报价 | 1、有较强的去污能力，能快速分解蛋白质等多种有机污染物。可去除血液，脂肪，以及其他人体组织污染物。  ★2、适用于多重材质，包括不锈钢，镀铬材质。铝制，阳极氧化铝，合金，橡胶，乳胶，玻璃，陶瓷等材质的手术器械的清洗，适用于手工清洗和各类自动清洗机。  ★3、无研磨剂，低泡，无腐蚀性，有色。  ★4、无悬浮物，无沉淀，无异味，PH值6.5-7.5、低温高温均不分层、无结晶，不含荧光增白剂（需提供第三方测试报告）  5、全效多酶清洗剂清洗的功能的检测报告（需要有第三方测试报告）。  6、产品环保，所有成份均可生物降解。 |
| 2 | 除锈除垢剂 | 5L/桶，按每升报价 | 1、适用于各类不锈钢器械和器皿表面的手工浸泡除锈。2、可迅速去除金属表面锈斑，并可以渗透溶解碳酸盐等沉积物  3、有效降低器械返锈率，延长手术器械的使用寿命  ★4、产品感官不分层，无色透明，无悬浮物或沉淀，无异味，表现密度1.00+0.1g/ ml , PH值小于等于6.5，低温高温均不分层，无结晶，不含荧光增白剂 |
| 3 | 医疗器械润滑防锈剂 | 5L/桶，按每升报价 | ★1、用于医疗器械常规的手工润滑防锈保养。  2、乳白色液体，无分层、无油状漂浮物，无刺激性气味 |