|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 技术要求 |
| 1 | 一次性使用有创压力传感器 | / | ★1、能够配套现有设备使用,具备有创血压监护功能的病人监护仪配合使用，用于测量患者的动脉压和中心静脉压。 |
| 2 | 一次性脉搏血氧饱和度探头 | 各规格 | ★1、与兼容的血氧测量设备配套使用，用于血氧饱和度和脉率的测量2、主要由连接插头、信号传输电缆、传感器组成。 |