## 中频肝病治疗仪技术参数

一、治疗方式：固定穴位治疗、中医循经多种模式并用

二、技术性能指标：

1.电压和频率：220V，50Hz

2.设备的输入功率：40VA

3.工作频率：1024Hz±10%

4.脉冲宽度：244μs±10%

5.输出电流：

5.1基准负载（500Ω±5%）下最大输出电流：80mA

5.2输出电流应在最小至最大输出范围连续可调

6.抗干扰：双路输出相互干扰不大于5%

7.输出波形周期为:

7.1程序输出T1/t1=1s/50ms,T2/t2=0.5s/50ms,T3/t3=0.25s/50ms

7.2交替输出T1/t1=2s/50ms,T2/t2=1s/50ms,T3/t3=0.5s/50ms

8.运行模式：连续运行

9.电极连接导线：电极连接导线的长度应不小于1600mm

10.旋钮式操作调节输出量大小