床旁便携式彩色多普勒超声波诊断仪

数量：1台

预算：55万元（人民币）

用途说明：胸腹部探查、心脏功能评估、动静脉血栓检查、穿刺引导等。

主要规格：

1、≥15英寸高彩色高分辨率液晶LED显示器，分辨率≥1280\*800

★2、满足内置或扩增探头接口 3个，内置探头数量多优先，扩增次之。

3、内置锂电池，续航时间＞60分钟

4、配置教学软件

5、物理键盘，机械式轨迹球控制

6、二维灰阶成像单元

7、彩色及能量多普勒单元

8、频谱多普勒显示和分析单元：PWD、HPRF、CWD，探测血流速度≥8.0 m/s。

9、多取样门技术：可同时满足≥3个PW取样门，能实时显示多个频谱图像

10、中文操作界面, 中文输入

11、所配软件为最新版本：2020年后。

12、测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

13、多普勒血流测量与分析

14、外周血管测量与分析

15、心脏测量与分析

16、超声系统最大探查深度＞35CM。

17、实时三同步成像

18、方向性能量图

★19、机器+探头质保＞3年

20、配置专业化移动式台车

★21、凸阵探头、线阵探头、相控阵探头（单晶体）各1把，共3把，探头频率总覆盖范围1.0-15.0MHz

22、内置SSD固态硬盘＞128GB

★23、智能穿刺增强技术，平面内的穿刺针增强角度主动调整，无需手动选择角度