|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参考规格 | 预算 | 年预估用量 |
| 1 | 生理性海水鼻腔喷雾器 | 成人型，70ml/瓶 | 68元/瓶 | 100瓶 |
| 2 | 生理性海水鼻腔喷雾器 | 儿童型、40ml/瓶 | 46元/瓶 | 100瓶 |

生理性海水鼻腔喷雾器技术参数

一、适应症：

用于急慢性、干燥性、萎缩性、过敏性鼻炎及鼻息肉、鼻窦炎等鼻腔疾病引起鼻干、鼻痒、鼻塞、流涕、鼻出血症状的鼻腔清洗，也适用于鼻腔手术后及放化疗后的鼻腔清洗和护理。

1. 生理性海水鼻腔喷雾器主要由喷雾器和生理性海水组成。

三、性能指标：

1、外观：生理性海水应澄清、无色。

2、装量： 40ml/瓶：平均装量不少于标示装量。

 70ml/瓶：平均装量不少于标示装量。

3、化学性能

★3.1酸碱度：生理性海水的pH值为5.5-7.0。

3.2氯化钠含量：生理性海水的氯化钠含量为8.50g/L--9.50g/L。

3.3重金属总含量（以Pb计）：生理性海水的重金属总含量≤2ug/ml。

★3.4微生物限度：细菌菌落总数应≤100cfu/ml。真菌菌落总数应≤20cfu/ml。大肠菌群、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌溶血性链球菌应不得检出。

3、