**全自动血液细胞分析仪,数量2台**

**主要技术要求**

1. 一台设备可同时检测血常规五分类、网织红细胞、CRP检测、SAA检测功能；
2. 单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ≥100个样本/小时；CRP ≥100样本/小时；SAA ≥100样本/小时；
3. 进样方式及用血量：静脉血和微量全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测用血量≤40μl,预稀释模式用血量≤20μl。
4. 末梢血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢血采血管。
5. 提供近三年不少于10家同品牌的业绩合同（业绩合同是指安徽省内的三甲医院用户合同、发票等证明资料）

须自行列出所推荐全自动血液分析仪的试剂清单（试剂名称、包装规格、价格）

附全自动血细胞分析仪收费价格

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目类别 | 项目名称 | 收费价格（元） |
| 血常规 | 血常规五分类 | 15 |
| 网织红 | 20 |
| CRP | 28 |
| SAA | 25 |