腹腔镜镜头主要技术要求

数量：3个

1. 柱状晶体镜，30°，直径5mm，长31cm；
2. 光学镜分辨率≥29.5LP/mm，提供检测报告；
3. 光学镜角分辨力≥6.9C/°，提供检测报告；
4. 可高温高压，低温等离子，环氧乙烷等多种方式消毒；
5. 有效景深3-100mm，提供检测报告；
6. 可与医院现有腹腔镜STORZTC200适配。