设备名称：除颤仪

用途说明：心律失常同步和非同步电复律治疗。

主要规格：

★1、具有手动除颤、自动体外除颤、心电监护、呼吸监护功能。

★2、具有同步和非同步电除颤功能。

★3、采用双相波除颤，具备自动阻抗补偿功能。

4、支持能量调节，最大能量360J。

5、屏幕显示要求≥7寸显示器，可显示≥3通道监护参数波形。

★6、配备锂电池（锂电池可支持200J除颤≥300次），体外板和心电导联线。

★7、支持≥3种尺寸体内除颤电极板，适用成人和儿童体型。

8、除颤后心电基线恢复时间＜3s。

9、中文操作。

10、提供的监护参数适用于成人，小儿。

11、配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录。

12、关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检。自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

13、带有心脏起搏功能。

质保≥3年。