附件：

视频监控系统增补完善项目建设要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 数量 | 类型 | 备注 |
| 1 | 门诊楼北入口区域 | 1 | 室外球机 | 高清，实现水平360°，垂直≥90°，最远≥150米的可视范围，支持夜视。 |
| 2 | 医院大门口区域（含施工场地出入口） | 1 | 室外球机 |
| 3 | 康复楼北侧与门诊楼之间的通道区域 | 1 | 室外球机 |
| 4 | 3号楼门口区域 | 1 | 室外球机 |
| 5 | 行政楼门口区域 | 1 | 室外球机 |
|  | **小计** | **5** |  |
| 6 | 康复楼主路入口 | 1 | 室外枪机 | 高清，实现≥90°的可视范围，30-50米的可视范围，支持夜视。 |
| 7 | 康复楼后二层大平台 | 1 | 室外枪机 |
| 8 | 康复楼后二层大平台楼梯 | 1 | 室外枪机 |
| 9 | 医院主干道路 | 2 | 室外枪机 |
| 10 | 3号楼门口主干道丁字路口（三个方向） | 3 | 室外枪机 |
| 11 | 配电房（外） | 1 | 室外枪机 |
| 12 | 1号楼主路入口 | 1 | 室外枪机 |
| 13 | 2号楼主路入口 | 1 | 室外枪机 |
| 14 | 2号楼北入口（车棚位置） | 1 | 室外枪机 |
| 15 | 2号楼南出口（学生公寓对面） | 1 | 室外枪机 |
| 16 | 影像中心大门口区域 | 1 | 室外枪机 |
| 17 | 消防室外车棚区域 | 2 | 室外枪机 |
| 18 | 行政楼两个楼梯入口 | 2 | 室外枪机 |
| 19 | SPD办公室门口区域 | 1 | 室外枪机 |
| 20 | 高压氧仓门口区域 | 1 | 室外枪机 |
| 21 | 食堂门口区域 | 2 | 室外枪机 |
|  | **小计** | **22** |  |
| 22 | 1号楼 | 肿瘤科 | 1 | 室内半球 | 高清，实现≥90°的可视范围，最远30米的可视范围，支持夜视。 |
| 23 | 针康二科 | 2 | 室内半球 |
| 24 | 针康一科 | 1 | 室内半球 |
| 25 | 2号楼 | 肝病科 | 1 | 室内半球 |
| 26 | 心肾内科 | 2 | 室内半球 |
| 27 | 脑病一科 | 1 | 室内半球 |
| 28 | 脾胃科 | 2 | 室内半球 |
| 29 | 针刀康复科 | 3 | 室内半球 |
| 30 | 3号楼 | 骨一/骨二科 | 1 | 室内半球 |
| 31 | 推拿呼吸科 | 4 | 室内半球 |
| 32 | 肛肠妇科 | 4 | 室内半球 |
| 33 | 配电房（内） | 1 | 室内半球 |
|  | **小计** | **23** |  |
| 34 | 1.对医院现有监控摄像机进行检修（含故障维修）、位置的完善。2.对医院现有监控网络的完善（含交换机增补、带宽检测完善）。3.实现医院监控网络的统一管理、展示。 |