上海中医药大学附属曙光医院安徽医院信息中心

**五万元以下采购项目询价报价单**

我院拟采购 会议平板一体机一台，4M显示器（医用专业显示频）一台 ，欢迎有能力、有意愿的公司提交报价供院方择优遴选。要求如下：

1. 技术要求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 参数名称 | 参数详细 | 数量 | 单位 |
| 会议平板一体机 | 屏幕尺寸 | 65英寸 | 1 | 台 |
| 屏幕分辨率 | 4K高清、抗蓝光护眼 |
| 其他 | 支持WIFI蓝牙、传屏宝、无线投屏、移动支架、高精度触屏、白板书写、内置电脑（WIN或安卓操作系统，4G运存、32G储存及以上）、摄像头、音响、麦克风，包安装 |
| 4M显示器 | 屏幕规格 | 尺寸≥27英寸，分辨率≥2560×1440 ，像素大小≤0.2331mm，对比度≥1000:1 ，视角≥178°，响应时间≤8ms，支持彩色≥10.7亿，亮度≥550 cd/m2 | 1 | 台 |
| 输入信号 | Display port ×2：最新一代数字视频接口 |
|
| 输出信号 | Display port ×1，支持设置菊花链或者克隆输出显示模式 |
| 灯箱功能 | 显示器一键控制开启显示器灯箱功能并支持一键开启灯箱显示区域控制菜单（全屏显示、左半屏或右半屏显示） |
| 健康提醒功能 | 支持 |
| 传感器控制 | 支持对背光传感器、环境传感器等传感器进行开关控制 |
| 双屏显示 | 支持两路信号输入，可在一个屏上实现双竖屏显示 |
| 亮度恒定技术 | 支持内置背光传感器监测功能 |
| 一键截屏功能 | 支持 |
| 显示鼠标定位控制技术 | 支持 |
| CCC认证 | 产品取得CCC认证，采用产品标准及技术要求GB17625.1-2022;GB4943.1-2022;GB/T9254-2021，提供认证证书，证书需包含所投产品型号 |
| 节能认证 | 产品通过CQC节能认证，采用产品标准及技术要求GB21520-2015，提供认证证书，证书需包含所投产品型号 |

1. 质保要求：
2. 报价截止时间：

…………………………………………………………………………

报价公司： （盖章）

报价联系人： 联系方式：

拟报价产品（品牌、型号）：

技术参数响应情况：

质保响应情况：

报价： （元）

其他优惠条件：

附件：1、报价公司营业执照；2、报价人授权；3、报价人身份证复印件；4、报价产品销售业绩。