**床边心电图机(12道12导)技术参数** **★1、重量≤1.5KG,方便医护人员携带下病房检查。**

**2、采集方式：12导联同步采集**

**3、操作方式：自动或手动操作**

**4、支持内部存储患者病例，大容量SD卡和U盘** **★5、支持** **HRV波形采集和起搏分析**

**6、走纸速度：25、50mm/s**

**7、记录格式：六导打印优先**

**8、交流电源：220v,50Hz; 直流电源：可充电锂电池**