1. **服务要求**

**（以下所有服务内容服务期按一个月执行）**

招标人拟对全院在用医疗设备的维修服务进行整体外包，具体要求详见服务要求：

**1 总体要求：**

1.1 投标人为医院提供医疗设备的整体维修保养服务。协助采购人开展以下工作：

1.1.1 医疗设备的日常巡检、维护、保养、维修、配件免费更换、软件免费升级、报废评估、使用评价、等整个设备全生命周期的管理服务；

1.1.2 按国家相关政策要求开展医疗设备的质控工作，建立质控档案， 完成每年的质控迎检工作；

1.1.3 按国家相关政策要求开展计量类器械的日常校准及检测工作；须按照国家政策要求定期提供有检测资质的检测机构出具的安全使用检测报告。

1.1.4 按国家相关政策要求开展特种设备、压力容器及附件（压力表、安全阀等）的日常管理及定期检测工作；须按照国家政策要求定期提供有检测资质的检测机构出具的安全使用检测报告。

1.1.5 按国家相关政策要求开展放射类设备的防护管理工作，须定期提供有检测资质的检测机构出具的放射防护检测报告；

1.1.6 已购置维保大型医疗设备的日常管理；

1.1.7 定期制定急救、生命支持类等设备的预防性维护维修计划并协助完成；

1.1.8 等级医院评审及公立医院综合绩效考核相关工作；

1.1.9 上述所有工作均应有详细工作记录，周有安排，年有计划，定期交采购人审核；

1.1.10 采购人安排的其它工作。

**2 人员要求：**

★2.1 投标人须安排1名工程师长期驻点医院（提供人员信息及能证明具备承担医疗设备维修工作的相关证书扫描件）。

2.2 驻场人员由采购人负责日常管理。驻场人员按采购人要求上班，非正常工作时间(含节假日、周末、夜班等)实行值班制，节假日正常值班，确保应急维修。

2.3 驻场人员要具有较好的沟通能力，良好的服务意识，积极的工作态度。

2.4 驻场人员能严格遵守采购人的各项规章制度及工作流程。

★2.5 驻场人员在维保期间出现工伤等不可预见事件，一切责任及费用由维保单位自行承担，公司维修人员在维修过程中，造成医院设备设施损坏、医疗责任事故等损失均由中标单位承担**(提供承诺函)**

**3、具体工作要求：**

3.1 日常工作

3.1.1 建立健全的设备三级保养制度：日常保养、二级保养、三级保养。工作要求按照《医疗器械使用质量监督管理办法》(国家食药监局18号令)执行。投标人需在投标文件中提供符合要求的质控模板，需包括超声、监护、除颤、高频电刀、高压灭菌锅、高压氧舱、呼吸机、麻醉机、内窥镜、心电图机、注射泵等。

▲3.1.2 每年对全院所有医疗设备清资核产一次，标签二维码清产标志，以及操作流程和所有使用注意事项挂牌，所有设备可通过二维码扫描电子巡检APP软件确认清查。投标人需要提供操作流程和使用注意事项挂牌模板供参考。

3.1.3 协助采购人对新购设备进行技术验收、建档及提供相关培训和技术咨询。

3.1.4 编制医疗设备的标准操作流程，编写并提供设备的操作及维保流程图。

3.1.5 针对采购人维修范围内的大型医疗设备，建立详细完善的保养维修计划及相关记录；配合并协助医学工程部工作，对于采购人已自行买保的大型医疗设备，投标人有义务协助报修，配合厂家技术人员尽快解决故障，并按维保范围内设备同等的各项要求管理。

3.1.6 投标人须在采购人院内建立配件库(采购人免费向投标人提供场地),对常用配件、易耗器采购库存，提供配件库清单。

3.1.7 将采购人提供的维修场地，设计成符合国家要求的专业维修间(不包含改造)，并提供以往图纸案例，及维修间配置清单。

3.1.8 协助采购人制定急救、生命支持类等设备的预防性维护维修计划并协助完成计划实施。

3.1.9 对于采购人医疗设备的硬件、软件安装和定期升级要求，投标人应主动积极与相关部门协商沟通、安排相应的工作进度，保障相关工作的顺利进行，确保其安全性和可靠性。

★3.1.10 投标人负责维修的设备出现故障时，核心配件的更换必须经院方鉴定后方可实施。且更换零部件及其他材料的，须与原厂商规格型号一致**(提供承诺函)**。

▲3.1.11 对于无法在24小时内完成维修的设备(监护仪、除颤仪、输液泵、注射泵、高频电刀、胃镜、肠镜、便携式B超)，投标人须提供备用设备供采购人使用，直至原设备故障排除。**(提供承诺函)**。

3.1.12 急救设备维护维修须按照厂商服务手册制定SOP文件。

3.2 维修保养：

3.2.1 维修范围：设备清单内所有设备(详见附件2)。

3.2.2 投标人须承诺：全年全日制，节假日值班制，提供24小时有人值守的维修服务电话，确保接到报修能及时响应，驻场工程师能及时到场，一般故障4小时内修复，紧急情况能及时解决问题。

3.2.3 日常维护：医疗设备按原厂标准、等级医院评审规定、公立医院绩效考核要求等做好预防性维护及保养，按照维保计划定期巡检、保养、维修及对临床使用部门的监管、培训等书面记录。具体内容如下：

3.2.3.1 外观检查：外观检查首先检查仪器各按钮、开关、接头插座有无松动及错位，插头插座的接触有无氧化、生锈或接触不良，电源线有无老化，散热排风是否正常，各种接地的连接和管道的连接是否良好。

3.2.3.2 清洁保养：是定期对仪器表面与内部电气部分、机械部分进行清洁，包括清洗过滤网及有关管道，对仪器有关插头插座进行消洁，防止接触不良，对必要的机械部分进行加油润滑。

3.2.3.3 更换老化部件：对己达到使用寿命及性能下降，不合要求的元器件或老化部件进行及时更换，排除设备明显的和潜在的各种故障，预防可能发生的故障扩大或造成整机故障。

3.2.3.4 功能检查：开机检查各指示灯、指示器是否正常，通过调节、设置各个开关 和按钮，进入各功能设置，以检查设备的基本功能是否正常。通过模拟测试，检查设备各项报警功能是否正常。

3.2.3.5 性能测试校准：测试各直流电源的稳压值、电路中主要测试点电压值或波形并根据说明书的要求进行必要的校准和调整，以保证仪器各项技术指标达到标准，确保仪器在医疗诊断与治疗中的质量。

3.2.3.6 电气安全检查：检查各种引线、插头、连接器等有无破损，接地线是否牢靠，接地电阻和漏电电流是否在允许限度内。

3.2.3.7 机械安全检查：检查机架是否牢固，机械运转是否正常，各连接部件有无松动、脱落或破裂现象。

3.2.3.8 保养频次：风险评价等级高和价值≥10 万元的医疗设备，维护保养间隔<3个月； 风险评价等级中的医疗设备，维护保养间隔<6个月；风险评价等级低的医疗设备，维护保养间隔<12个月(风险评标等级执行国家相关标准)。设备保养后标签应粘贴于设备侧面，内容包含保养人，保养时间及下次保养时间。

3.3 质控计量

3.3.1 驻场人员应具备医疗设备质控检测能力，并能协助采购人按照省医学装备质量控制中心要求做好医疗设备的质量控制工作。

3.3.2 投标人须协助采购人完成不良事件上报及分析，并能针对分析报告提出改进建 议。

3.3.3 投标人须将所有报告按照计划总结，根据报告制定改进措施，上报医院领导审阅存档，并符合医院等级评审要求。

3.3.4 投标人具有质量控制计划及急救生命支持类设备详细质量控制报告，完成院内质控。

3.3.5 投标人须负责协助采购人设备检测计量计划执行，按时上报相关主管部门，按时完成检测工作。

3.3.6 计量器具强检记录：完成强检后，能记录检定过程中的详细记录，包含检定部门、费用、合格标志等。（计量器具见附件3《须计量校准及定期校准的设备清单》，具体需要校准检验的设备以国家政策要求为准）

3.3.7 计量设备档案管理：按照计量监督局相关计量标准对设备进行分类管理，支持学科分类、管理要求分类等，对需要强检的设备进行标识，并设立强检周期。

3.3.8 确保医院在用计量器具100%有计量检测合格标志并在有效期内。

3.3.9 特种设备检测：投标人根据特种设备相关规定，协助院方委托具有国家认可资质的特种设备检测部门，做好院方压力容器(含高压灭菌器、氧舱等)、压力管道及相关安全附件(压力阀等)的定期检测，并建立安全管理档案。

3.3.10 机房环境安全检测：投标人应定期对放射机房环境进行自查和监测，并根据监测情况及时提出整改方案，有完整的自查和监测资料。

3.4 数据分析

投标人应协助采购人完成以下相关数据分析工作：

1、医疗器械安全有效性评价报告

2、设备运行数据分析报告

3、故障率分析报告

4、故障原因分析报告

5、大型设备效益分析报告

6、大型设备月度巡查报告

7、特种设备月度巡查报告

8、急救、生命支持类设备月度巡查报告

9、月度工作总结

10、医疗设备维护保养季度分析报告

……

3.5 信息化要求

▲3.5.1 投标人须提供一套医疗设备全生命周期管理软件免费供医院管理使用，能够实现医疗设备从采购、日常管理、维修到报废的全生命周期管理情况数字化展示。系统需同时具备微信端、PC端、手机app端使用功能**(提供承诺函及微信端、PC端、手机app端使用功能的相关截图)**。

3.5.2 投标人所提供软件至少应包括以下功能：

3.5.2.1 设备档案管理：支持综合管理设备的基本信息、资产信息、质控信息、计量 记录、维修信息、动态运行数据等全生命周期管理内容

3.5.2.2 维修报修(维修管理)：支持管理设备报修、维修的全过程

3.5.2.3 资产盘点：支持盘点管理，进度统计，扫码盘点等功能

3.5.2.4 质控管理：可以针对单台或者多台设备批量的进行质控模版和质控计划的配

置与设定。所有质控记录通过分布式记账的方式动态归集到设备档案中。实现设备质控的 动态管理和监控。

3.5.2.5 计量模块：记录强制检定、非强制检定、计量校准结果

3.5.2.6 培训管理：支持培训文档上传和查阅， 该项功能模块可以和客户一起共同开发。

3.5.2.7 文档管理：

3.5.2.8 供应商管理：管理与本院有业务联系的供应商

3.5.2.9 不良事件上报：不良事件初报

3.5.2.10 人员及权限：管理系统内人员科室、权限等信息

3.5.2.11 应用培训：为系统的各方使用人员提供现场培训

3.5.2.12 BI 报表：

3.5.2.13 手写签字：手写签字

**4 其他要求：**

4.1 提供详细的维保服务方案和切实可行的应急预案合理，能对需要定期升级的设备 免费提供安全可靠的设备软件升级服务。

★4.2 合作周期内，采购人所有不在厂家保修范围内的维修项目的费用包含在投标人的投标总价中（《附件4：消耗品清单》规定的范围除外）。即服务期内，采购人不再支付所有不在厂家保修范围内的维修项目的任何费用（《附件4：消耗品清单》规定的范围除外）**(提供承诺函)**。消耗品清单见附件4。

★4.3 合作周期内，中标人负责计量类器械的日常校准及检测工作，投标总价中包含计量检测相关费用，采购人不再支付计量检测相关费用**(提供承诺函)。**

★4.4 合作周期内中标人负责特种设备、压力容器及压力表、安全阀等附属部件的日常管理及定期检测工作，投标总价中包含特种设备、压力容器及压力表、安全阀等附属部件的的检测费用，采购人不再支付相关的检测费用**(提供承诺函)**。

★4.5合作周期内中标人负责放射类设备的辐射防护检测工作，投标总价中包含辐射防护检测费用，采购人不再支付相关的辐射防护检测费用。

★4.6 采购人定期对投标人进行年度考核(考核标准详见附件1)，如考核不通过，采购人有权提前中止合同**(提供承诺函)**。

**备注：**

**1 、投标人必须逐条应答并提供相应的描述，如为非“★”参数未应答，视为该条款不满足招标文件要求，按第六章评标办法规定作扣分处理，如为“★”参数未逐条应答，按投标文件无效处理。**

**2、招标文件第一章至第四章条款与本章有不一致之处，以本章为准。**

**3、本章带“★”条款为必须满足的要求，须提供详细说明和相关支持证明材料，负偏离或未提供相关证明材料作投标文件无效处理。**

**4、“**▲**”条款为重要条款，须提供详细说明和相关支持证明材料，负偏离或未提供相关证明材料的视为该条款不满足招标文件要求，按第六章评标办法规定作扣分处理。**

附件 1

医疗器械维保服务商驻场人员服务质量考核表

被考核对象： 考核时间：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 | | 分值 | 考核内容 | | 评分 |
| 1 | 服务质量 | | 20 | 所提供的维保服务符合招标文件技术参数要求，质 量符合国家和行业相关标准。如出现质量问题，视 情节严重程度，一次扣 10-20 分。 | |  |
| 2 | 服务能力 | | 20 | 所提供维保服务的范围和能力符合招标文件技术参 数相关要求，如出现服务范围不足或服务能力不足 问题，视情节严重程度，一次扣 10-20 分。 | |  |
| 3 | 响应速度 | | 20 | 要求日常服务工作中响应迅速，维保及时，不影响 院方正常工作。如有延迟，须告知客户缘由，提供 解决方案，并得到客户认可；未能及时响应一次扣 5-10 分，情节严重时，一次扣完 20 分。 | |  |
| 4 | 保密规范 | | 20 | 按照用户要求做好保密工作，未经授权或批准，不 准对外提供院方未经公开的经营情况、业务数据等 信息。如违反视情节酌情扣分，严重的交相关部门 追究法律责任。 | |  |
| 5 | 服务态度 | | 10 | 在日常服务工作过程中，文明交流，礼貌服务；如 因服务态度不好而被投诉， 经核实， 一次扣 2-5 分， 情节严重的，一次扣完 10 分。 | |  |
| 6 | 流程规范 | | 10 | 在日常工作中，仪容仪表整洁，遵循客户单位的工 作流程和规范；没有按照服务流程规范的，一次扣 2-5 分，直至该项得分为 0。 | |  |
|  | 合 计 | | 100 |  | |  |
| 存在问题及整改意见： | | | | | | |
| 考核结论：  通过□； | | | | | 不通过□  (注：评分≥70 分为通过， ＜70 分为不通过) | |
| 考核人员签名 | | 年 月 日 | | | | |

附件2：医疗设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资产名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 使用日期 | 使用情况 | 使用部门 |
| 1 | 无创呼吸机 | ST30 | 台 | 1 | 2019/5/15 | 正常使用 | ICU 重症监护科 |
| 2 | 连续性血液净化设备 CRRT | Aquarius (GE-F082-00) | 台 | 2 | 2019/5/23 | 正常使用 | ICU 重症监护科 |
| 3 | 转运呼吸机 | ENTIIogicLS | 台 | 1 | 2019/5/23 | 正常使用 | ICU 重症监护科 |
| 4 | 空气波压力治疗仪 | 深圳普门 Airpro-600 | 台 | 1 | 2019/6/18 | 正常使用 | ICU 重症监护科 |
| 5 | 气管视频软镜 | LF-XB20 | 台 | 1 | 2019/6/30 | 正常使用 | ICU 重症监护科 |
| 6 | 全自动排痰仪 | PKRT-103 | 台 | 1 | 2020/7/31 | 正常使用 | ICU 重症监护科 |
| 7 | 亚低温治疗仪 | Hema T1 | 台 | 1 | 2020/7/31 | 正常使用 | ICU 重症监护科 |
| 8 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | CH-70C | 台 | 1 | 2021/6/23 | 正常使用 | ICU 重症监护科 |
| 9 | 有创呼吸机 | 迈柯唯Servo-s | 台 | 1 | 2021/7/14 | 正常使用 | ICU 重症监护科 |
| 10 | 干式血气分析仪 | 西门子 EPOC Reader | 台 | 1 | 2022/7/11 | 正常使用 | ICU 重症监护科 |
| 11 | 彩色多普勒超声诊断仪 | L0GIG C9 | 台 | 1 | 2016/8/31 | 正常使用 | 超声诊断室 |
| 12 | 全数字化实时三维彩色多普勒 超声诊断仪 | UGEO H60 | 套 | 1 | 2016/10/31 | 正常使用 | 超声诊断室 |
| 13 | 便携式彩色多普勒超声诊断系 统 | 理邦 Acclarix | 套 | 1 | 2016/10/31 | 正常使用 | 超声诊断室 |
| 14 | 病床 | PFK-202双摇床2130\*980\*530 | 张 | 77 | 2016/10/10 | 正常使用 | 创伤外科中心 |
| 15 | 双摇床 | PFK-202 | 张 | 131 | 2016/5/24 | 正常使用 | 创伤外科中心 |
| 16 | 手术对接车 | PFK-283 | 辆 | 3 | 2017/1/10 | 正常使用 | 创伤外科中心 |
| 17 | 麻醉车 | PFK-170 | 辆 | 8 | 2017/1/10 | 正常使用 | 创伤外科中心 |
| 18 | 不锈钢送物车 | PFK-246 | 辆 | 1 | 2017/1/10 | 正常使用 | 创伤外科中心 |
| 19 | 抢救车 | PFK-161 | 辆 | 9 | 2017/1/10 | 正常使用 | 创伤外科中心 |
| 20 | 病床 (三摇床) | PFK-204 | 张 | 12 | 2017/1/10 | 正常使用 | 创伤外科中心 |
| 21 | 骨科牵引床 | PFK-402 | 张 | 40 | 2017/1/10 | 正常使用 | 创伤外科中心 |
| 22 | 病历车 | PFK-193 | 辆 | 1 | 2017/1/10 | 正常使用 | 创伤外科中心 |
| 23 | 病历车 | PFK-194 | 辆 | 7 | 2017/1/10 | 正常使用 | 创伤外科中心 |
| 24 | 担架车 | PFK-284 | 辆 | 7 | 2017/1/10 | 正常使用 | 创伤外科中心 |
| 25 | 服药车 | PFK-208 | 辆 | 7 | 2017/1/10 | 正常使用 | 创伤外科中心 |
| 26 | 呼吸机 | Draeger--savina | 台 | 2 | 2017/12/12 | 正常使用 | 创伤外科中心 |
| 27 | 服药车 | 常规 | 辆 | 1 | 2018/7/24 | 正常使用 | 创伤外科中心 |
| 28 | 病床 | PFK-202双摇床2130\*980\*500 | 张 | 5 | 2016/9/26 | 正常使用 | 创伤外科中心 |
| 29 | 空气消毒机 | 巨光 B-800 | 台 | 4 | 2020/10/29 | 正常使用 | 发热门诊 |
| 30 | 输液泵 | ZNB-XK | 台 | 1 | 2021/2/20 | 正常使用 | 发热门诊 |
| 31 | 微量注射泵 | 佳士比 C6 | 台 | 1 | 2021/2/20 | 正常使用 | 发热门诊 |
| 32 | 病人监护仪 | IMEC5 | 台 | 2 | 2021/2/20 | 正常使用 | 发热门诊 |
| 33 | 抢救车 | PFK-151/无/山东育达 | 台 | 3 | 2021/2/22 | 正常使用 | 发热门诊 |
| 34 | 手术对接车 | PFK-283 | 辆 | 1 | 2021/2/22 | 正常使用 | 发热门诊 |
| 35 | 空气消毒机 | 巨光 B-800 | 台 | 5 | 2022/3/31 | 正常使用 | 发热门诊 |
| 36 | 全自动心肺复苏机 | MCPR 100A | 台 | 1 | 2022/6/24 | 正常使用 | 发热门诊 |
| 37 | 空气消毒机 | B-800 | 台 | 1 | 2022/7/11 | 正常使用 | 发热门诊 |
| 38 | 病床 | PFK-202双摇床2130\*980\*530 | 张 | 42 | 2016/10/10 | 正常使用 | 风湿病科 |
| 39 | 病人推车 | 1900\*600\*800 | 台 | 1 | 2016/12/29 | 正常使用 | 风湿病科 |
| 40 | 病人监护仪 | UT4000B | 台 | 1 | 2016/12/29 | 正常使用 | 风湿病科 |
| 41 | 病床 | PFK-202 | 张 | 8 | 2020/7/31 | 正常使用 | 风湿病科 |
| 42 | 微波治疗仪 | / | 台 | 1 | 2016/12/31 | 正常使用 | 妇科 |
| 43 | 电动流产吸引器 | 7C | 台 | 2 | 2016/12/29 | 正常使用 | 妇科门诊 |
| 44 | 不锈钢产床 | / | 台 | 2 | 2016/12/29 | 正常使用 | 妇科门诊 |
| 45 | 病人监护仪 | UT4000B | 台 | 1 | 2016/12/29 | 正常使用 | 妇科门诊 |
| 46 | 空气消毒机 | TT/DTYX-100T | 个 | 1 | 2017/1/9 | 正常使用 | 妇科门诊 |
| 47 | LEEP 高频电刀 | 200LEEP | 台 | 1 | 2017/7/10 | 正常使用 | 妇科门诊 |
| 48 | 电子阴道镜 | 理邦 C6 | 台 | 1 | 2018/7/24 | 正常使用 | 妇科门诊 |
| 49 | 输液泵 | ZNB-XK | 台 | 2 | 2020/7/10 | 正常使用 | 感染性疾病科 |
| 50 | 病历夹推车 | 50 格 | 辆 | 1 | 2020/7/31 | 正常使用 | 感染性疾病科 |
| 51 | 床单元消毒器 | 安尔森 YF/CDX-S1000 | 台 | 1 | 2021/2/22 | 正常使用 | 感染性疾病科 |
| 52 | 移动式空气消毒机 | Y-DY70-CS-Y | 台 | 4 | 2021/4/30 | 正常使用 | 感染性疾病科 |
| 53 | 腹水超滤浓缩回输装置 | 北京伟力 WLFHY-500 | 台 | 1 | 2021/7/14 | 正常使用 | 感染性疾病科 |
| 54 | 输液泵 | 北京科力建元 ZNB-XK | 台 | 2 | 2022/6/24 | 正常使用 | 感染性疾病科 |
| 55 | 病床 | PFK-202双摇床2130\*980\*530 | 张 | 38 | 2016/10/10 | 正常使用 | 肛肠外科 |
| 56 | 病人监护仪 | G60 | 台 | 1 | 2016/12/29 | 正常使用 | 肛肠外科 |
| 57 | 心电监护仪 | UT4000B | 台 | 3 | 2016/12/29 | 正常使用 | 肛肠外科 |
| 58 | 空气消毒机 | / | 台 | 1 | 2016/12/29 | 正常使用 | 肛肠外科 |
| 59 | 生物刺激反馈仪 | SA9800 | 台 | 1 | 2016/7/1 | 正常使用 | 肛肠外科 |
| 60 | 红外低频综合治疗仪 | LG2000 | 台 | 1 | 2016/12/29 | 正常使用 | 肛肠外科 |
| 61 | 烟雾净化器 | 嘉罗 DX-12 方型罩 | 台 | 1 | 2021/8/26 | 正常使用 | 肛肠外科 |
| 62 | 红蓝光治疗仪 | 武汉时代阳光 YGL450-C | 台 | 1 | 2021/11/30 | 正常使用 | 肛肠外科 |
| 63 | 电子肛门镜 | 世音 SY-700 | 台 | 1 | 2016/12/29 | 正常使用 | 肛肠外科门诊 |
| 64 | 高压氧舱 (单人) | SHC900GD | 台 | 2 | 2020/4/13 | 正常使用 | 高压氧科 |
| 65 | 医用空气加压氧舱 (多人) | YC2600 2600/12 | 台 | 1 | 2021/4/30 | 正常使用 | 高压氧科 |
| 66 | 空气消毒机 | 巨力 B-1000 | 台 | 4 | 2021/6/1 | 正常使用 | 高压氧科 |
| 67 | 空气消毒机 | 巨力 Y-1000 | 台 | 1 | 2021/6/1 | 正常使用 | 高压氧科 |
| 68 | 单通道注射泵 | WZ-50C6 | 台 | 4 | 2018/9/14 | 正常使用 | 骨伤二科 |
| 69 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9140A | 台 | 1 | 2019/12/25 | 正常使用 | 骨伤二科 |
| 70 | 病床 | PFK-202 | 张 | 4 | 2021/2/22 | 正常使用 | 骨伤一科 |
| 71 | 病人监护仪 | UT4000B | 台 | 1 | 2016/12/29 | 正常使用 | 急诊内科门诊 |
| 72 | 数字式心电图机 | 1212 | 台 | 1 | 2016/12/29 | 正常使用 | 急诊内科门诊 |
| 73 | 除颤仪 | / | 台 | 1 | 2016/12/31 | 正常使用 | 急诊内科门诊 |
| 74 | 自动洗胃机 | QZD-C | 台 | 1 | 2017/4/10 | 正常使用 | 急诊内科门诊 |
| 75 | 病床 | PFK-202双摇床2130\*980\*530 | 张 | 2 | 2016/10/10 | 正常使用 | 急诊内科门诊 |
| 76 | 输液泵 | ZNB-XK | 台 | 1 | 2018/9/14 | 正常使用 | 急诊内科门诊 |
| 77 | 病人监护仪 | IMEC5 | 台 | 1 | 2019/7/29 | 正常使用 | 急诊内科门诊 |
| 78 | 十二道心电图机 | ECG-5512G | 台 | 1 | 2021/2/22 | 正常使用 | 急诊内科门诊 |
| 79 | 抢救车 | PFK-161 | 辆 | 1 | 2021/8/26 | 正常使用 | 计免门诊 |
| 80 | 半自动体外除颤器 | 迈瑞 BeneHeartC2 | 台 | 1 | 2021/8/26 | 正常使用 | 计免门诊 |
| 81 | 空气消毒机 | 巨力 Y-1000 | 台 | 2 | 2021/8/26 | 正常使用 | 计免门诊 |
| 82 | 十二道心电图机 | 广州二锐 ECG-5512G | 台 | 1 | 2021/8/26 | 正常使用 | 计免门诊 |
| 83 | 双道微量注射泵 | 佳士比 TM F6 | 台 | 1 | 2021/8/26 | 正常使用 | 计免门诊 |
| 84 | 医用冷藏保存箱 | 中科都菱 MPC-5V60G | 台 | 10 | 2021/8/26 | 正常使用 | 计免门诊 |
| 85 | 粪便分析仪(主机) | 珠海科域 KU-F10 | 台 | 2 | 2021/6/23 | 正常使用 | 检验中心 |
| 86 | X 线胶片观察灯 | PD-TBI-E 型 | 个 | 3 | 2018/7/20 | 正常使用 | 康复中心 |
| 87 | 低频治疗仪 | 讯丰通 XFT-2001D | 个 | 2 | 2018/7/20 | 未见实物 | 康复中心 |
| 88 | 中频治疗仪 | 苏州好博 HB-ZP1 | 台 | 4 | 2018/7/20 | 正常使用 | 康复中心 |
| 89 | 超声波治疗仪 | 苏州好博 HB810B | 台 | 2 | 2018/7/24 | 正常使用 | 康复中心 |
| 90 | 空气波压力治疗仪 | 苏州好博 HB910D | 台 | 2 | 2018/7/24 | 正常使用 | 康复中心 |
| 91 | 上下肢智能康复训练系统 | 常州思雅 SYC01 | 台 | 2 | 2019/5/28 | 正常使用 | 康复中心 |
| 92 | 神经肌肉电刺激仪 | KT-90A | 台 | 3 | 2019/8/26 | 正常使用 | 康复中心 |
| 93 | 全自动腊疗系统 | L-6182ESZ | 台 | 1 | 2019/12/26 | 正常使用 | 康复中心 |
| 94 | 吞咽言语诊治仪 | vocaSTIM-Master | 台 | 1 | 2020/6/17 | 正常使用 | 康复中心 |
| 95 | 股四头肌训练椅 | P-GST | 台 | 2 | 2020/6/17 | 正常使用 | 康复中心 |
| 96 | 步行平行杠 | B-ZLM-A | 台 | 1 | 2020/6/17 | 正常使用 | 康复中心 |
| 97 | 站立架 (双人) | P-SZM-A | 台 | 2 | 2020/6/17 | 正常使用 | 康复中心 |
| 98 | 训练用阶梯 | B-XFT-A | 台 | 1 | 2020/6/17 | 正常使用 | 康复中心 |
| 99 | 空气压力治疗仪 | HB920D | 台 | 3 | 2020/10/31 | 正常使用 | 康复中心 |
| 100 | 电动起立庆 | LGT-9101 | 台 | 4 | 2020/10/31 | 正常使用 | 康复中心 |
| 101 | 上下肢主被动康复踏车 | SYC01 | 台 | 4 | 2020/10/31 | 正常使用 | 康复中心 |
| 102 | 上肢智能等速训练系统 | Fourier M2 | 台 | 1 | 2020/12/30 | 正常使用 | 康复中心 |
| 103 | 气动式手指训练康复系统 | SGK-500-II | 台 | 1 | 2020/12/30 | 正常使用 | 康复中心 |
| 104 | 神经和肌肉刺激理疗仪 | 5900 | 台 | 2 | 2021/2/22 | 未见实物 | 康复中心 |
| 105 | 直流脉冲电刺激仪 | IS200 | 台 | 1 | 2021/4/30 | 正常使用 | 康复中心 |
| 106 | 神经肌肉电刺激仪 | KT-90A | 台 | 3 | 2021/4/30 | 正常使用 | 康复中心 |
| 107 | 空气波压力治疗仪 | HB920D | 台 | 2 | 2021/4/30 | 正常使用 | 康复中心 |
| 108 | 神经肌肉电刺激仪 | KT-90A | 台 | 2 | 2021/6/23 | 正常使用 | 康复中心 |
| 109 | 红蓝光治疗仪 | 武汉时代阳光 YGL450-C | 台 | 1 | 2021/11/30 | 正常使用 | 康复中心 |
| 110 | 气动式手指训练康复系统 | 济南闫凯 SGK-500-II | 台 | 1 | 2021/11/30 | 正常使用 | 康复中心 |
| 111 | 生物刺激反馈仪 | 南京伟思 S430 | 台 | 1 | 2022/2/21 | 正常使用 | 康复中心 |
| 112 | 平衡分析系统 | BIODEX | 套 | 1 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 113 | 关节检测组合套件 | 人来 RL-PG-02 | 套 | 1 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 114 | 量角器套装 | 人来 RL-PG-01 | 套 | 2 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 115 | 多关节等速力量测试训练系统 | BIODEX system4 | 套 | 1 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 116 | 电动升降起立床 | 曼纽科 HNT-BD-T112AE | 台 | 5 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 117 | 6 段式手法治疗床 | 曼纽科HNT-BD-M3312AE | 台 | 8 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 118 | BOBATH 训练床 | 曼纽科HNT-BD-E2110AE | 台 | 4 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 119 | PT 训练床 | 曼纽科HNT-BD-E1010AE | 台 | 10 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 120 | PT 凳 (成人、儿童) | 科安 FZ-1 | 个 | 40 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 121 | 功能牵引悬吊网架 | 人来 RL-ZY-10 | 个 | 4 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 122 | 悬吊康复系统 | 曼纽科 HNT-SET-001 | 个 | 1 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 123 | 肋木 (带肩梯) | 人来 RL-QS-05 | 个 | 1 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 124 | 前臂旋转训练器 | 人来 RL-SZ-05 | 个 | 1 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 125 | 四肢联动康复系统 | 曼纽科 HNT-LE-E001A | 台 | 4 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 126 | 多功能升降平行杠 | 人来 RL-BX-8 | 个 | 1 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 127 | 姿势矫正镜 | 人来 RL-QS-11 | 个 | 1 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 128 | 训练用三扶梯 | 人来 RL-BX-4 | 个 | 1 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 129 | 天轨移位/训练系统 (成人、儿 童) | 曼纽科 SKY TRACK 300 | 米 | 64.2 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 130 | 体外冲击波治疗系统 | 曼纽科 HC SWT 200 | 台 | 2 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 131 | 超短波治疗仪 | 长春艾尔 CD-1A | 台 | 2 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 132 | 磁振热治疗仪 4 通道 | 龙之杰 LGT-2600D | 台 | 1 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 133 | 气压循环治疗系统 | 黑马 AV2000 | 台 | 2 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 134 | 神经损伤治疗仪 | 耀洋康达 KT-90A | 台 | 1 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 135 | 痉挛肌治疗仪 | 耀洋康达 KX-3A | 台 | 1 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 136 | 经皮神经电刺激仪 | 耀洋康达 KD-2A | 台 | 1 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 137 | 干扰波疼痛治疗仪 | 龙之杰 LGT-2800V2 | 台 | 1 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 138 | 经颅刺激仪 | GTMEDI MT100 | 台 | 2 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 139 | 功能性电刺激 | 伊藤 ES-521 | 台 | 1 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 140 | 升降 OT 桌 | 人来 RL-ZY-15 | 台 | 2 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 141 | 手指 (腕) 关节锻炼运动器 | KINETEC | 台 | 1 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 142 | 机电手指刺激仪 | Reha-Stim | 台 | 1 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 143 | 上肢推举运动评估训练系统 | 曼纽科 HNT-AE-R020A | 台 | 2 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 144 | 吞咽言语诊治仪 | DJO VITALSTIM | 台 | 4 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 145 | 言语语言综合训练仪 | 泰亿格 | 台 | 1 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 146 | 康复机器人下肢 (成人) | WALKBOT | 台 | 1 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 147 | 上肢关节康复器 | 字典 JYD-H | 台 | 1 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 148 | 电子蜡疗机 (成人、儿童) | 优玛 YLLZ-60 | 台 | 2 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 149 | 中药熏蒸床 | 立鑫 LXZ-200E | 台 | 2 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 150 | 语言测试系统 | 泰亿格 | 台 | 1 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 151 | 神经肌肉电刺激治疗仪 | 耀洋康达 KT-90A | 台 | 1 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 152 | 痉挛肌低频治疗仪 | 耀洋康达 KX-3A | 台 | 1 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 153 | 熏蒸治疗机 (手足款) | 盛昌 SCZ-ID | 台 | 2 | 2017.12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 154 | 牙科电动抽吸系统 | HVS-1 | 台 | 1 | 2017/11/2 | 正常使用 | 口腔科门诊 |
| 155 | 牙科综合治疗台 (椅) | E30 | 台 | 1 | 2018/7/20 | 正常使用 | 口腔科门诊 |
| 156 | 牙科综合治疗椅 | 艾捷斯 AJ18 | 台 | 1 | 2018/7/20 | 正常使用 | 口腔科门诊 |
| 157 | 热牙胶系统 | BL 无绳 | 台 | 1 | 2018/7/20 | 正常使用 | 口腔科门诊 |
| 158 | 无油压缩机 | 多易美一拖五 | 台 | 1 | 2018/7/20 | 正常使用 | 口腔科门诊 |
| 159 | 根管测量仪 | VDW | 台 | 1 | 2018/7/20 | 正常使用 | 口腔科门诊 |
| 160 | 高频电刀 | 瑞士康特 | 台 | 1 | 2018/7/20 | 正常使用 | 口腔科门诊 |
| 161 | 根管马达 | 登士柏 S-SMART | 台 | 1 | 2018/7/20 | 正常使用 | 口腔科门诊 |
| 162 | 牙片宝 | 德国迪尔 | 套 | 1 | 2018/7/20 | 正常使用 | 口腔科门诊 |
| 163 | 小牙片机 | 卡瓦壁挂式 | 套 | 1 | 2018/7/20 | 正常使用 | 口腔科门诊 |
| 164 | 消毒灭菌柜 | 山东新华 24 升 | 套 | 1 | 2018/7/20 | 正常使用 | 口腔科门诊 |
| 165 | 超声洁牙机 | 瑞士 EMS Piezon Master 700 | 台 | 1 | 2019/8/30 | 正常使用 | 口腔科门诊 |
| 166 | 喷砂枪 | 瑞士EMS AIR-FLOW Handy 2+ | 把 | 1 | 2019/8/30 | 正常使用 | 口腔科门诊 |
| 167 | 麻醉机 | ACM608B | 台 | 1 | 2016/12/29 | 正常使用 | 麻醉科 |
| 168 | 麻醉机 | Aeon7200 | 台 | 1 | 2019/8/15 | 正常使用 | 麻醉科 |
| 169 | 投影仪 | 宏基 V36X | 台 | 1 | 2020/9/17 | 正常使用 | 麻醉科 |
| 170 | 麻醉机 | 深圳百格 CENAR-40 | 台 | 4 | 2016.6 | 正常使用 | 麻醉科 |
| 171 | 充气升温装置 | 江门大成 (WU-505) | 台 | 5 | 2016.6 | 正常使用 | 麻醉科 |
| 172 | 光纤喉镜 | 德国卡威 | 台 | 2 | 2016.6 | 正常使用 | 麻醉科 |
| 173 | 加压输液气囊 | SMITHS MEDICAL | 台 | 2 | 2016.6 | 正常使用 | 麻醉科 |
| 174 | 抢救车 | / | 台 | 1 | 2016/12/31 | 正常使用 | 门诊共用 |
| 175 | 不锈钢担架车 | / | 台 | 1 | 2016/12/31 | 正常使用 | 门诊共用 |
| 176 | 医用冷藏保存箱 | MPC-5V310 | 台 | 1 | 2016/12/29 | 正常使用 | 门诊西药房 |
| 177 | 医用冷藏保存箱 | MPC-5V1006 | 台 | 1 | 2016/12/29 | 正常使用 | 门诊西药房 |
| 178 | 腰椎牵引床 | LXZ-100A 数码 | 台 | 1 | 2016/11/4 | 正常使用 | 名 医 推 拿 工 作 室 |
| 179 | 颈椎牵引椅 | LXZ-100E 微电脑 | 台 | 1 | 2016/11/4 | 正常使用 | 名 医 推 拿 工 作 室 |
| 180 | 颈椎牵引椅 | LXZ-100E 微电脑 | 台 | 1 | 2017/6/1 | 正常使用 | 名 医 推 拿 工 作 室 |
| 181 | 腰椎牵引床 | LXZ-100A 数码 | 台 | 1 | 2017/7/25 | 正常使用 | 名 医 推 拿 工 作 室 |
| 182 | X 线胶片观察灯 | LED3000 型双联超薄 | 台 | 2 | 2018/7/24 | 正常使用 | 名 医 推 拿 工 作 室 |
| 183 | 腰椎牵引床 | LXZ-100A 数码 | 台 | 2 | 2018/7/24 | 正常使用 | 名 医 推 拿 工 作 室 |
| 184 | 颈椎牵引椅 | LXZ-100E 微电脑 | 台 | 2 | 2018/7/24 | 正常使用 | 名 医 推 拿 工 作 室 |
| 185 | 艾炙排烟设备 | 常规 | 台 | 1 | 2021/7/22 | 正常使用 | 名 医 推 拿 工 作 室 |
| 186 | 推拿牵引床 (模型) | 定制 | 台 | 2 | 2022/3/16 | 正常使用 | 名 医 推 拿 工 作 室 |
| 187 | 电动多功能理疗床 | 黄山金富 EL02 | 台 | 2 | 2022/3/16 | 正常使用 | 名 医 推 拿 工 作 室 |
| 188 | 电动多功能理疗床 | 黄山金富 EL06 | 台 | 1 | 2022/3/16 | 正常使用 | 名 医 推 拿 工 作 室 |
| 189 | 病人监护仪 | UT4000B | 台 | 1 | 2018/7/24 | 正常使用 | 脑病二科 |
| 190 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9140A | 台 | 1 | 2018/10/15 | 正常使用 | 脑病二科 |
| 191 | 病人监护仪 | IMEC5 | 台 | 4 | 2019/7/29 | 正常使用 | 脑病二科 |
| 192 | 输液泵 | ZNB-XK | 台 | 1 | 2020/5/1 | 正常使用 | 脑病二科 |
| 193 | 病床 | PFK-202双摇床2130\*980\*530 | 张 | 34 | 2016/10/10 | 正常使用 | 脑病一科 |
| 194 | 不锈钢货架 | 1.5\*2\*0.6\2\*2\*0.55 | 个 | 4 | 2016/11/7 | 正常使用 | 脑病一科 |
| 195 | 病人监护仪 | UT4000B | 台 | 4 | 2016/12/29 | 正常使用 | 脑病一科 |
| 196 | 输液泵 | ZNB-XK | 台 | 1 | 2019/4/30 | 正常使用 | 脑病一科 |
| 197 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 上海三发 DHG-9140A | 台 | 1 | 2021/8/26 | 正常使用 | 脑病一科 |
| 198 | 动态葡萄糖监测系统 | FreeStyle Liber H | 套 | 1 | 2021/2/20 | 正常使用 | 内分泌科 |
| 199 | 胰岛素泵 | IP-101-IV | 台 | 2 | 2019/6/19 | 正常使用 | 内分泌肾病科 |
| 200 | 病人监护仪 | IMEC5 | 台 | 2 | 2019/7/29 | 正常使用 | 内分泌肾病科 |
| 201 | 胰岛素泵 | IP-101-IV | 台 | 1 | 2020/10/16 | 正常使用 | 内分泌肾病科 |
| 202 | 病人监护仪 | UT4000B | 台 | 1 | 2018/7/24 | 正常使用 | 内镜中心 |
| 203 | 清洗消毒设备 (胃镜、肠镜) | 沈阳宏光 HG | 套 | 1 | 2018/7/24 | 正常使用 | 内镜中心 |
| 204 | 空气消毒机 | 巨光 B-1000 | 个 | 1 | 2019/12/25 | 正常使用 | 内镜中心 |
| 205 | 电子上消化道内窥镜 | 富士 EG-601WR | 台 | 1 | 2020/6/17 | 正常使用 | 内镜中心 |
| 206 | 高频电外科设备 | VI0200S | 台 | 1 | 2021/4/30 | 正常使用 | 内镜中心 |
| 207 | 内镜用二氧化碳送气装置 | JSQB-P1 | 台 | 1 | 2021/4/30 | 正常使用 | 内镜中心 |
| 208 | 内镜用送水装置 | JSFP-E1 | 台 | 1 | 2021/4/30 | 正常使用 | 内镜中心 |
| 209 | 医用反渗透纯水机 | LK/RO-500CL | 台 | 1 | 2021/4/30 | 正常使用 | 内镜中心 |
| 210 | 电子胃肠镜 | 日本奥林巴斯 CV-170 | 台 | 1 | 2021/7/13 | 正常使用 | 内镜中心 |
| 211 | X 线胶片观察灯 | 2G 2B | 个 | 1 | 2017/1/10 | 正常使用 | 内科 |
| 212 | 病人推车 | 1900\*600\*800 | 台 | 1 | 2017/7/25 | 正常使用 | 内科 |
| 213 | 病床 | PFK-202双摇床2130\*980\*530 | 张 | 1 | 2016/10/10 | 正常使用 | 内科 |
| 214 | 服药车 | PFK-208 | 辆 | 1 | 2017/8/20 | 正常使用 | 内科 |
| 215 | 病历夹推车 | ABS 蓝色 50 格 | 台 | 1 | 2017/8/20 | 正常使用 | 内科 |
| 216 | 抢救车 | PFK-161 | 辆 | 1 | 2017/8/20 | 正常使用 | 内科 |
| 217 | 病床 | 双摇床 | 张 | 3 | 2017/11/29 | 正常使用 | 内科 |
| 218 | 冰箱 | 帝度 BCD-272W | 台 | 1 | 2017/12/12 | 正常使用 | 内科 |
| 219 | 病床 | 双摇床 | 张 | 1 | 2017/12/12 | 正常使用 | 内科 |
| 220 | 病床 | 双摇床 | 张 | 1 | 2018/2/24 | 正常使用 | 内科 |
| 221 | 电离子治疗仪 | GDZ9651B | 台 | 1 | 2017/7/10 | 正常使用 | 皮肤科门诊 |
| 222 | 二氧化碳激光治疗仪 | ML-2030CI | 台 | 1 | 2021/2/22 | 正常使用 | 皮肤科门诊 |
| 223 | 病床 | PFK-202 双摇床 | 张 | 47 | 2016/5/24 | 正常使用 | 脾胃科 |
| 224 | 抢救车 | / | 台 | 1 | 2016/12/31 | 正常使用 | 脾胃科 |
| 225 | 发药车 | / | 台 | 1 | 2016/12/31 | 正常使用 | 脾胃科 |
| 226 | 不锈钢担架车 | / | 台 | 1 | 2016/12/31 | 正常使用 | 脾胃科 |
| 227 | 输液泵 | ZNB-XK | 台 | 1 | 2019/4/30 | 正常使用 | 脾胃科 |
| 228 | 输液泵 | ZNB-XK | 台 | 1 | 2019/4/30 | 正常使用 | 脾胃科 |
| 229 | 病人监护仪 | IMEC5 | 台 | 1 | 2019/7/29 | 正常使用 | 脾胃科 |
| 230 | 病床 | PFK-202双摇床2130\*980\*500 | 张 | 22 | 2016/9/26 | 正常使用 | 脾胃科 |
| 231 | 微波消融肿瘤治疗系统 | EC0-100A1 | 台 | 1 | 2020/1/18 | 正常使用 | 普外科 |
| 232 | 病床 | PFK-202 | 张 | 32 | 2020/7/31 | 正常使用 | 普外科 |
| 233 | 输液泵 | ZNB-XK | 台 | 1 | 2021/2/20 | 正常使用 | 普外科 |
| 234 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 上 海 三 发 DHG-9101-0 (A)43L | 台 | 1 | 2022/2/21 | 正常使用 | 普外科 |
| 235 | 病人监护仪 | IMEC5 | 台 | 6 | 2018/10/15 | 正常使用 | 三 号 楼 二 病区 护理单元 |
| 236 | 病床 | PFK-202 双摇床 | 张 | 36 | 2016/5/24 | 正常使用 | 神 经 外 科 (康 复) |
| 237 | 病人监护仪 | UT4000B | 台 | 1 | 2016/12/29 | 正常使用 | 神 经 外 科 (康 复) |
| 238 | 病人推车 | 1900\*600\*800 | 台 | 1 | 2016/12/29 | 正常使用 | 神 经 外 科 (康 复) |
| 239 | 发药车 | / | 台 | 1 | 2016/12/31 | 正常使用 | 神 经 外 科 (康 复) |
| 240 | 病人监护仪 | UT4000B | 台 | 1 | 2018/9/14 | 正常使用 | 神 经 外 科 (康 复) |
| 241 | 病人监护仪 | IMEC5 | 台 | 2 | 2018/10/15 | 正常使用 | 神 经 外 科 (康 复) |
| 242 | 输液泵 | ZNB-XK | 台 | 1 | 2019/6/11 | 正常使用 | 神 经 外 科 (康复) |
| 243 | 病床 | PFK-202 | 张 | 5 | 2020/7/31 | 正常使用 | 神 经 外 科 (康 复) |
| 244 | 全自动排痰仪 | PKRT-103 | 台 | 2 | 2020/7/31 | 正常使用 | 神 经 外 科 (康 复) |
| 245 | 亚低温治疗仪 | Hema T1 | 台 | 1 | 2020/7/31 | 正常使用 | 神 经 外 科 (康 复) |
| 246 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | CH-70C | 台 | 1 | 2021/2/20 | 正常使用 | 神 经 外 科 (康 复) |
| 247 | 病床 | PFK-202 | 张 | 2 | 2021/2/22 | 正常使用 | 神 经 外 科 (康 复) |
| 248 | 输液泵 | 北京科力建元 ZNB-XK | 台 | 1 | 2021/11/30 | 正常使用 | 神 经 外 科 (康 复) |
| 249 | 病人监护仪 | IMEC5 | 台 | 1 | 2022/2/21 | 正常使用 | 神 经 外 科 (康 复) |
| 250 | 病床 | PFK-202双摇床2130\*980\*530 | 张 | 19 | 2016/10/10 | 正常使用 | 肾内科 |
| 251 | 隔水式培养箱 | / | 台 | 1 | 2016/12/29 | 正常使用 | 肾内科 |
| 252 | 病历夹推车 | ABS 蓝色 50 格 | 台 | 1 | 2017/11/2 | 正常使用 | 肾内科 |
| 253 | 抢救车 | PFK-161 | 辆 | 1 | 2017/11/2 | 正常使用 | 肾内科 |
| 254 | 服药车 | PFK-208 | 辆 | 1 | 2017/11/2 | 正常使用 | 肾内科 |
| 255 | 担架车 | PFK-284 | 辆 | 1 | 2017/11/2 | 正常使用 | 肾内科 |
| 256 | 内固定取出器械箱 | V 型 | 套 | 1 | 2019/6/19 | 正常使用 | 手术室 |
| 257 | 双面连体无袖防护服 | L | 套 | 1 | 2019/12/26 | 正常使用 | 手术室 |
| 258 | 双面连体无袖防护服 | M | 套 | 1 | 2019/12/26 | 正常使用 | 手术室 |
| 259 | 射线防护帽 | 通用 | 个 | 2 | 2019/12/26 | 正常使用 | 手术室 |
| 260 | 射线防护围脖 | 通用 | 个 | 2 | 2019/12/26 | 正常使用 | 手术室 |
| 261 | 可移动衣架 | I 型 | 个 | 1 | 2019/12/26 | 正常使用 | 手术室 |
| 262 | 高频电刀 | ForceFX-8C | 台 | 1 | 2020/7/31 | 正常使用 | 手术室 |
| 263 | 冰箱展示柜 | / | 台 | 6 | 2021/3/31 | 正常使用 | 手术室 |
| 264 | 移动式无影灯 | 山东育达 | 台 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 265 | 电动吸引器 | 鱼跃 | 台 | 3 | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 266 | 心电图仪 | 深圳邦建 ECG-3010 | 台 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 267 | 多普勒血流仪 | (ES-100V3) | 台 |  | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 268 | 病床 | PFK-202 双摇床 | 张 | 47 | 2016/5/24 | 正常使用 | 推拿科 |
| 269 | 病人监护仪 | UT4000B/迈瑞 | 台 | 6 | 2016/12/29 | 正常使用 | 推拿科/呼吸科 |
| 270 | 无创呼吸机 | Trilogy | 台 | 1 | 2016/12/29 | 正常使用 | 推拿科 |
| 271 | 病历夹推车 | / | 台 | 1 | 2016/12/31 | 正常使用 | 推拿科 |
| 272 | 发药车 | / | 台 | 1 | 2016/12/31 | 正常使用 | 推拿科 |
| 273 | 不锈钢担架车 | / | 台 | 1 | 2016/12/31 | 正常使用 | 推拿科 |
| 274 | 输液泵 | ZNB-XK | 台 | 1 | 2019/7/29 | 正常使用 | 推拿科 |
| 275 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 上海三发 DHG-9140A | 台 | 1 | 2021/8/26 | 正常使用 | 推拿科 |
| 276 | 腰椎牵引床 | LXZ-100A 数码 | 台 | 2 | 2016/11/4 | 正常使用 | 推拿科门诊 |
| 277 | 颈椎牵引椅 | LXZ-100E 微电脑 | 台 | 2 | 2016/11/4 | 正常使用 | 推拿科门诊 |
| 278 | 烟雾净化器 | 嘉罗 DX-12 方型罩 | 台 | 1 | 2021/11/30 | 正常使用 | 推拿科门诊 |
| 279 | 病人监护仪 | UT4000B | 台 | 1 | 2016/12/29 | 正常使用 | 胃镜室 |
| 280 | 高清电子胃肠镜 | EPX-3500HD | 套 | 1 | 2016/10/31 | 正常使用 | 胃镜室 |
| 281 | 手术转运车 | LRPSC 1 | 台 | 2 | 2017/8/20 | 正常使用 | 胃镜室 |
| 282 | 抢救转运车 | PFK-288 | 台 | 4 | 2021/2/22 | 正常使用 | 胃镜室 |
| 283 | 内镜洗消设备 | DSNQ-3000 | 台 | 2 | 2021/2/22 | 正常使用 | 胃镜室 |
| 284 | 不锈钢送物车 (镂空) | PFK-246 | 辆 | 1 | 2017/1/10 | 正常使用 | 消毒供应室 |
| 285 | 不锈钢手推车 | / | 辆 | 2 | 2017/7/10 | 正常使用 | 消毒供应室 |
| 286 | 不锈钢手推车 | / | 辆 | 2 | 2017/7/10 | 正常使用 | 消毒供应室 |
| 287 | 医用连续封口机 | HONJ0880 | 台 | 1 | 2018/12/12 | 正常使用 | 消毒供应室 |
| 288 | 增压泵 | PHJ-600A | 台 | 1 | 2019/5/15 | 正常使用 | 消毒供应室 |
| 289 | 电外科手术器械绝缘检测仪 | Hipot-150 | 台 | 1 | 2021/2/22 | 正常使用 | 消毒供应室 |
| 290 | 煮沸消毒器 | YC-11(110 升) | 台 | 1 | 2021/4/30 | 正常使用 | 消毒供应室 |
| 291 | 医用快速清洗消毒机 | YKQ-520A | 台 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | 消毒供应室 |
| 292 | 医用超声波清洗机+煮沸机 | YCQ-100C 1500A(煮沸机 报废) | 台 | 1+1 | 2016.6 | 正常使用 | 消毒供应室 |
| 293 | 医用干燥柜 | YGZ-400 | 台 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | 消毒供应室 |
| 294 | 医用纯水机 | YRO-1000L(2019 年换纯 水桶) | 台 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | 消毒供应室 |
| 295 | 脉动真空蒸汽灭菌器 | YMQ-C10S (内置 54kw 蒸 汽发生器) | 台 | 2 | 2016.6 | 正常使用 | 消毒供应室 |
| 296 | 低温等离子体灭菌器 | YD-120 | 台 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | 消毒供应室 |
| 297 | 器械清洗喷枪 | 八头 | 台 | 2 | 2016.6 | 正常使用 | 消毒供应室 |
| 298 | 小车清洗机 | HPI1400 (接收大厅、外面库房各 1) | 台 | 2 | 2016.6 | 正常使用 | 消毒供应室 |
| 299 | 洗眼器 | 立式 | 台 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | 消毒供应室 |
| 300 | 纸袋切割机 (包装间) | 304 不锈钢 | 台 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | 消毒供应室 |
| 301 | 生物监测培养器 (无菌间) | 常规+急速 (3m) +快速 (新华) | 台 | 2+1+1 | 2016.6 | 正常使用 | 消毒供应室 |
| 302 | 静音无油空压机 | 产气量 54L/MIN(2019 年 5 月报废 1 台) | 台 | 3 | 2016.6 | 正常使用 | 消毒供应室 |
| 303 | 巨 光 牌 紫 外 线 空 气 消 毒 机 (工作区域) | B-800 ≤803 (4 台) ≤ 1003 (3 台) | 台 | 7 | 2016.6 | 正常使用 | 消毒供应室 |
| 304 | 接收+发放大厅+值班室 紫外线推车 | QSDC-IZ/巨光 ZW30S19W | 辆 | 2+1 | 2016.6 | 正常使用 | 消毒供应室 |
| 305 | 标签打印机 | 库房 | 台 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | 消毒供应室 |
| 306 | 东山 DSNQ-3000 型内镜清洗消 毒设备内含 (空压机 1 台) | DSNQ-3000 型 | 套 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | 消毒供应室 |
| 307 | (后增空压机) WE125A | 2019 年 5 月 | 台 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | 消毒供应室 |
| 308 | 医用治疗推车 | 无菌间、去污区各 1 | 辆 | 2 | 2016.6 | 正常使用 | 消毒供应室 |
| 309 | 包布拉车 | 一次性无菌物品间 | 辆 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | 消毒供应室 |
| 310 | 小拉车 (回收、发放) | 发放、接收大厅各 1 辆 | 辆 | 2 | 2016.6 | 正常使用 | 消毒供应室 |
| 311 | 数字式心电图机 | 1212 | 台 | 1 | 2016/12/29 | 正常使用 | 心电图室 |
| 312 | 心电图机 | / | 台 | 1 | 2016/12/31 | 正常使用 | 心电图室 |
| 313 | 动态心电分析系统 | / | 台 | 1 | 2016/12/31 | 正常使用 | 心电图室 |
| 314 | 动态血压监测系统 | / | 台 | 1 | 2016/12/31 | 正常使用 | 心电图室 |
| 315 | 心电图机 | ECG600G | 台 | 1 | 2017/11/2 | 正常使用 | 心电图室 |
| 316 | 动态心电记录仪 | DMS300-4A | 台 | 1 | 2019/12/25 | 正常使用 | 心电图室 |
| 317 | 动态血压监测仪 | DMS-ABP2 | 台 | 1 | 2021/4/30 | 正常使用 | 心电图室 |
| 318 | 双通道注射泵 | / | 台 | 1 | 2016/12/31 | 正常使用 | 心血管内科 |
| 319 | 心电图机 | / | 台 | 1 | 2016/12/31 | 正常使用 | 心血管内科 |
| 320 | 动态心电分析系统 | / | 台 | 1 | 2016/12/31 | 正常使用 | 心血管内科 |
| 321 | 动态血压监测系统 | / | 台 | 1 | 2016/12/31 | 正常使用 | 心血管内科 |
| 322 | 心电监护仪 | / | 台 | 2 | 2016/12/31 | 正常使用 | 心血管内科 |
| 323 | 除颤仪 | DG4000 | 台 | 1 | 2017/9/30 | 正常使用 | 心血管内科 |
| 324 | 非接触眼压计 | / | 台 | 1 | 2016/12/31 | 正常使用 | 眼科门诊 |
| 325 | 激光泪道治疗机 | / | 台 | 1 | 2016/12/31 | 正常使用 | 眼科门诊 |
| 326 | 裂隙灯 | / | 台 | 1 | 2016/12/31 | 正常使用 | 眼科门诊 |
| 327 | 检眼镜 | YZ6E | 台 | 1 | 2017/6/1 | 正常使用 | 眼科门诊 |
| 328 | 全自动电脑验光仪 | RC-800 | 台 | 1 | 2019/8/30 | 正常使用 | 眼科门诊 |
| 329 | 眼科光学相干断层扫描仪 | TOPI-SIGMA1000 | 台 | 1 | 2023/12/28 | 正常使用 | 眼科门诊 |
| 330 | （广角）眼底照相机 | CROPLUS | 台 | 1 | 2023/12/28 | 正常使用 | 眼科门诊 |
| 331 | AB超声诊断仪 | ODM-2200 | 台 | 1 | 2023/12/28 | 正常使用 | 眼科门诊 |
| 332 | 眼底激光 | VITRA2 | 台 | 1 | 2023/12/28 | 正常使用 | 眼科门诊 |
| 333 | X 线胶片观察灯 | 四联 | 台 | 1 | 2016/12/29 | 正常使用 | 影像中心 |
| 334 | 铅衣服全身 | / | 件 | 1 | 2017/1/9 | 正常使用 | 影像中心 |
| 335 | 病人推车 | 轮两大两小 | 台 | 1 | 2017/11/2 | 正常使用 | 影像中心 |
| 336 | 铅衣架 | 常规 | 套 | 3 | 2017/12/12 | 正常使用 | 影像中心 |
| 337 | 自助打印机 | / | 台 | 2 | 2020/10/16 | 正常使用 | 影像中心 |
| 338 | 空气消毒机 | 巨力 B-1000 | 台 | 1 | 2021/6/1 | 正常使用 | 影像中心 |
| 339 | 睿显医用显示器 | 嘉利达 MD32G | 台 | 1 | 2021/6/11 | 正常使用 | 影像中心 |
| 340 | 睿显医用显示器 | 嘉利达 MD42C | 台 | 1 | 2021/6/11 | 正常使用 | 影像中心 |
| 341 | 病人监护仪 | UT4000B | 台 | 1 | 2018/7/24 | 正常使用 | 针刀康复科 |
| 342 | 病人监护仪 | UT4000B | 台 | 1 | 2018/9/14 | 正常使用 | 针刀康复科 |
| 343 | 输液泵 | ZNB-XK | 台 | 1 | 2018/9/14 | 正常使用 | 针刀康复科 |
| 344 | 病人监护仪 | IMEC5 | 台 | 1 | 2018/10/15 | 正常使用 | 针刀康复科 |
| 345 | 彩色多普勒超声诊断仪 | L0GIQ e | 台 | 1 | 2019/12/26 | 正常使用 | 针刀康复科 |
| 346 | 内热式针灸治疗仪 | K 型 (20 通道) | 台 | 1 | 2020/10/16 | 正常使用 | 针刀康复科 |
| 347 | 病床 | PFK-202 | 张 | 6 | 2021/2/22 | 正常使用 | 针刀康复科 |
| 348 | 针刀镜 | ZDJ-06 型 | 台 | 1 | 2021/2/22 | 正常使用 | 针刀康复科 |
| 349 | 微量注射泵 | 佳士比 C6 | 台 | 1 | 2022/2/21 | 正常使用 | 针刀康复科 |
| 350 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9140A | 台 | 1 | 2019/12/25 | 正常使用 | 针灸康复二科 |
| 351 | 输液泵 | 北京科力建元 ZNB-XK | 台 | 1 | 2021/11/30 | 正常使用 | 针灸康复二科 |
| 352 | 病床 | PFK-202 双摇床 | 张 | 47 | 2016/5/24 | 正常使用 | 针灸康复一科 |
| 353 | 发药车 | / | 台 | 1 | 2016/12/31 | 正常使用 | 针灸康复一科 |
| 354 | 病历夹推车 | ABS 蓝色 50 格 | 台 | 1 | 2017/8/20 | 正常使用 | 针灸康复一科 |
| 355 | X 线胶片观察灯 | PD-0B1-E | 个 | 1 | 2017/8/20 | 正常使用 | 针灸康复一科 |
| 356 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9140A | 台 | 1 | 2017/12/12 | 正常使用 | 针灸康复一科 |
| 357 | 单通道注射泵 | WZ-50C6 | 台 | 1 | 2019/6/11 | 正常使用 | 针灸康复一科 |
| 358 | 病人监护仪 | IMEC5 | 台 | 1 | 2019/7/29 | 正常使用 | 针灸康复一科 |
| 359 | 病床 | PFK-202 | 张 | 10 | 2020/7/31 | 正常使用 | 针灸康复一科 |
| 360 | 全自动排痰机 | PKRT-103 | 台 | 1 | 2021/2/20 | 正常使用 | 针灸康复一科 |
| 361 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9140A | 台 | 2 | 2021/6/23 | 正常使用 | 针灸康复一科 |
| 362 | 抢救车 | PFK-161 | 辆 | 1 | 2022/2/21 | 正常使用 | 针灸康复一科 |
| 363 | X 线胶片观察灯 | PD-0B1-E | 个 | 1 | 2017/1/9 | 正常使用 | 针 灸 康 复 一 科 门诊 |
| 364 | X 线胶片观察灯 | PD-0B1-E | 个 | 1 | 2017/7/10 | 正常使用 | 针 灸 康 复 一 科 门诊 |
| 365 | 烟雾净化器 | 嘉罗 DX-12 | 台 | 1 | 2019/6/11 | 正常使用 | 针 灸 康 复 一 科 门诊 |
| 366 | 烟雾净化器 | 嘉罗 DX-12 方型罩 | 台 | 2 | 2019/12/26 | 正常使用 | 针 灸 康 复 一 科 门诊 |
| 367 | 烟雾净化器 | 嘉罗 DX-12 方型罩 | 台 | 2 | 2020/4/30 | 正常使用 | 中 医 特 色 护 理 门诊 |
| 368 | 病床 | PFK-202 双摇床 | 张 | 42 | 2016/5/24 | 正常使用 | 肿瘤内科 |
| 369 | 病人监护仪 | UT4000B | 台 | 1 | 2016/12/29 | 正常使用 | 肿瘤内科 |
| 370 | 病人监护仪 | UT4000B | 台 | 1 | 2016/12/29 | 正常使用 | 肿瘤内科 |
| 371 | 病历夹推车 | / | 台 | 1 | 2016/12/31 | 正常使用 | 肿瘤内科 |
| 372 | 发药车 | / | 台 | 1 | 2016/12/31 | 正常使用 | 肿瘤内科 |
| 373 | 病人监护仪 | UT4000B | 台 | 1 | 2017/6/1 | 正常使用 | 肿瘤内科 |
| 374 | 病人监护仪 | UT4000B | 台 | 1 | 2018/7/24 | 正常使用 | 肿瘤内科 |
| 375 | 输液泵 | ZNB-XK | 台 | 2 | 2018/9/14 | 正常使用 | 肿瘤内科 |
| 376 | 治疗室治疗柜 | 常规 | 组 | 1 | 2019/5/28 | 正常使用 | 肿瘤内科 |
| 377 | 单通道注射泵 | WZ-50C6 | 台 | 2 | 2019/12/26 | 正常使用 | 肿瘤内科 |
| 378 | 输液泵 | ZNB-XK | 台 | 6 | 2018/10/15 | 正常使用 | 重症监护室 |
| 379 | 营养泵 | ZNB-XY1 | 台 | 1 | 2018/10/15 | 正常使用 | 重症监护室 |
| 380 | 病人监护仪 | IMEC5 | 台 | 1 | 2018/12/28 | 正常使用 | 重症监护室 |
| 381 | 监护仪柜架 | 定制 | 组 | 12 | 2018/12/28 | 正常使用 | 重症监护室 |
| 382 | 脉冲电疗仪 | 长城、华佗 | 台 | 60 | 2017.1 | 正常使用 | 各病区 |
| 383 | 额温枪 | / | 台 | 30 | 2017.1 | 正常使用 | 各病区 |
| 384 | 电动吸引器 | 扬州慧科 | 台 | 80 | 2017.1 | 正常使用 | 各病区 |
| 385 | 特定电磁波治疗仪 | 重庆 | 台 | 80 | 2017.1 | 正常使用 | 各病区 |
| 386 | 血压计 | 鱼跃 | 台 | 80 | 2017.1 | 正常使用 | 各病区 |
| 387 | 电子称 | / | 台 | 30 | 2017.1 | 正常使用 | 各病区 |
| 388 | 紫外线灯车 | / | 台 | 30 | 2017.1 | 正常使用 | 各病区 |
| 389 | 空气消毒机 | 江苏巨光挂壁式 B-1000 | 台 | 20 | 2020.3 | 正常使用 | 各病区 |
| 390 | 设备带 (照明灯、插座、氧气 终端、负压终端、管路) | / |  | 600 | 2019.12 | 正常使用 | 各病区 |
| 391 | 呼吸机 | ELISA | 台 | 1 | 2022/9/30 | 正常使用 | ICU |
| 392 | 呼吸机 | ELISA | 台 | 1 | 2022/9/30 | 正常使用 | ICU |
| 393 | 医用硬镜清洗消毒装置 | DSNQ-3000 | 套 | 1 | 2022/9/30 | 正常使用 | 消毒供应室 |
| 394 | 电脑中频治疗仪 (胃肠动力治 疗系统) | YZ-ZP-D 河南优卓 | 台 | 1 | 2022/9/30 | 正常使用 | 脾胃科 |
| 395 | 麻醉机 | Fabius plus 德尔格 | 台 | 1 | 2022/11/30 | 正常使用 | 麻醉科 |
| 396 | 吞咽障碍治疗仪 | Titanium X94 上海西贝 | 台 | 1 | 2022/11/30 | 正常使用 | 康复中心 |
| 397 | 便携式彩色多普勒超声波诊断仪 | LOGIQ e 通用电气 | 台 | 1 | 2022/11/30 | 正常使用 | 手术室 |
| 398 | 内窥镜储存柜 | 双门 90\*45\*190CM 大华 | 台 | 2 | 2022/11/30 | 正常使用 | 内镜中心 |
| 401 | 电热恒温干燥箱 | DHG-9140A 上海三发 | 台 | 1 | 2022/12/28 | 正常使用 | 脑病 3 科 |
| 402 | 数字式医用红外热像仪 | MTI-Economy-B 重庆远舟 | 台 | 1 | 2022/12/28 | 正常使用 | 治未病中心 |
| 403 | 电子下消化道内窥镜 | EC-601WM 日本富士 | 根 | 1 | 2022/12/28 | 正常使用 | 内镜中心 |
| 404 | 电子上消化道内窥镜 | EG-601WR 日本富士 | 根 | 1 | 2022/12/28 | 正常使用 | 内镜中心 |
| 405 | 紫外线空气消毒器 | B-800 江苏巨光 | 台 | 1 | 2022/12/28 | 正常使用 | 急诊科 |
| 406 | 紫外线空气消毒器 | Y-1000 江苏巨光 | 台 | 2 | 2022/12/28 | 正常使用 | 急诊科 |
| 407 | 舌脉象、经穴、体质辨识采集 分析仪 | DS01-B+D1 上海道生 | 套 | 1 | 2022/12/28 | 正常使用 | 治未病中心 |
| 408 | 多参数监护仪 | UmEC 6 深圳迈瑞 | 台 | 1 | 2022/12/28 | 正常使用 | 脑病 3 科 |
| 409 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 飞利浦 A70 | 台 | 1 | 2023/3/1 | 正常使用 | 超声科 |
| 410 | 脑电图 | 尼高力 EEG | 台 | 1 | 2023.3 | 正常使用 |  |
| 411 | 手术无影灯(双头) | 迈科唯 LCA100&LCA50 | 台 | 1 | 2023.3. | 正常使用 | 手术室 |
| 412 | 送水装置 | 重庆金山 JSFP-E1 | 台 | 1 | 2023.3.10 | 正常使用 | 内镜中心 |
| 413 | 心理(临床用) 测评软件系统 | 上海神康单机版 | 台 | 1 | 2023.3.10 | 正常使用 | 针康一科 |
| 414 | 妇科检查床 | 山东铭泰 MT1800 | 台 | 1 | 2023.1 | 正常使用 | 妇科 |
| 415 | 多参数监护仪 | 深圳迈瑞UmEC 6 | 台 | 15 | 2023/3/1 | 正常使用 | 肛肠、呼吸科、 脑病三科、ICU |
| 416 | 呼吸机 | 深圳科曼 V6 | 台 | 6 | 2023.3 | 正常使用 | ICU |
| 417 | 视频气管插管镜 | 珠海视新 LF-XB20 | 台 | 1 | 2023.3 | 正常使用 | ICU |
| 418 | 无创呼吸机 | 凯迪泰 Flex-ST30 | 台 | 1 | 2023.3 | 正常使用 | ICU |
| 419 | 双通道微注射泵 | 浙江佳士比 F8 | 台 | 10 | 2023.3 | 正常使用 | ICU |
| 420 | 呼吸机 | 深圳迈瑞 sv800 | 台 | 1 | 2023.3 | 正常使用 | ICU |
| 421 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 湖南明康中锦 CH-70C | 台 | 4 | 2023.3 | 正常使用 | ICU |
| 422 | 多功能呼吸机 | 深圳迈瑞 sv300 | 台 | 8 | 2023.3 | 正常使用 | ICU |
| 423 | 治疗车等各种病房用车的焊接 | 江苏 | 台 | 80 | 2017.3 | 正常使用 | 各病区 |
| 424 | 彩色多普勒超声诊断仪 | LOGIQ e 通用电气 | 台 | 1 | 2019.12 | 正常使用 | 麻醉科 |
| 425 | 空气消毒机 | B-800江苏巨光 | 台 | 10 | 2016.6 | 正常使用 | 发热门诊 |
| 426 | 空气消毒机 | 宾肯Y-DY70-CS-Y | 台 | 3 | 2020.5 | 正常使用 | 发热门诊 |
| 427 | 空气消毒机 | Y-1000 江苏巨光 | 台 | 2 | 2021.3 | 正常使用 | 发热门诊 |
| 428 | 呼吸机 | 飞利浦BIPAP S/T | 台 | 1 | 2023.2 | 正常使用 | 发热门诊 |
| 429 | 呼吸机 | 科曼V6 | 台 | 1 | 2023.2 | 正常使用 | 发热门诊 |
| 430 | 呼吸机 | 深圳迈瑞 sv300 | 台 | 1 | 2023.2 | 正常使用 | 发热门诊 |
| 431 | B超机 | 华声CLOVE | 台 | 1 | 2023.10 | 正常使用 | 发热门诊 |
| 432 | 支气管内窥镜 | QG-3084 | 台 | 1 | 2023.10 | 正常使用 | 发热门诊 |
| 433 | 肺功能检测仪 | 广州红象BH-AX-MAPG | 台 | 1 | 2023.11 | 正常使用 | 发热门诊 |
| 434 | 除颤仪 | SCHILLER DEFIGARD4000 | 台 | 1 | 2016.12 | 正常使用 | 发热门诊 |
| 435 | 呼吸机 | 深圳迈瑞 sv300 | 台 | 1 | 2023.2 | 正常使用 | 急诊科 |
| 436 | 病人监护仪 | 飞利浦G20 | 台 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | 神 经 外 科 (康 复) |
| 437 | 病人监护仪 | UTMEC6 | 台 | 2 | 2018.10 | 正常使用 | 神 经 外 科 (康 复) |
| 438 | 输液泵 | 北京科力建元ZNB-XK | 台 | 1 | 2021.11 | 正常使用 | 神 经 外 科 (康 复) |
| 439 | 雾化器 | / | 台 | 3 | 2016.6 | 正常使用 | 神 经 外 科 (康 复) |
| 440 | 恒温箱 | / | 台 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | 神 经 外 科 (康 复) |
| 441 | 转运车 | / | 台 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | ICU |
| 442 | 三摇床 | / | 张 | 12 | 2016.6 | 正常使用 | ICU |
| 443 | 新风系统 | / | 套 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | ICU |
| 444 | 中央监护系统 | 飞利浦/19S4L | 套 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | ICU |
| 445 | 心电图机 | 中旗 | 台 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | ICU |
| 446 | 电动离心机 | 荣华 | 台 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | ICU |
| 447 | 除颤仪 | 迈瑞/D3 | 台 | 1 | 2017.6 | 正常使用 | ICU |
| 448 | 心电监护仪 | 飞利浦/UT400B | 台 | 13 | 2016.6 | 正常使用 | ICU |
| 449 | 可视喉镜 | HUge/U13D | 台 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | ICU |
| 450 | 恒温箱 | 福意联 | 台 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | ICU |
| 451 | 空气消毒机 | 巨光G1500 | 台 | 3 | 2016.6 | 正常使用 | ICU |
| 452 | 空气消毒机 | 巨光B800 | 台 | 5 | 2016.6 | 正常使用 | ICU |
| 453 | 无创呼吸机 | PHLCLPS/FYL-YS | 台 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | ICU |
| 454 | 呼吸机 | 德尔格/SAVINA | 台 | 4 | 2016.6 | 正常使用 | ICU |
| 455 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 斯百瑞 | 台 | 3 | 2023.1 | 正常使用 | ICU |
| 456 | 心电监护 | 迈瑞/uMec6 | 台 | 1 | 2023.1 | 正常使用 | ICU |
| 457 | 便携心电监护 | 迈瑞/Imec5 | 台 | 1 | 2023.1 | 正常使用 | ICU |
| 458 | 红外线治疗仪 | CQ-BS8 | 台 | 1 | 2023.1 | 正常使用 | ICU |
| 459 | 血滤机 | Aquarius日机装 | 台 | 2 | 2019.5 | 正常使用 | ICU |
| 460 | 微量泵（单） | SYS-3011 | 台 | 12 | 2016.6 | 正常使用 | ICU |
| 461 | 纤维支气管镜 | 视新医用/HV-3101 | 台 | 2 | 2019.6 | 正常使用 | ICU |
| 462 | 臭氧治疗仪1台 | CHY-31H | 台 | 1 | 2022.12 | 正常使用 | 针刀康复科 |
| 463 | 电磁波治疗仪 | TDP-D2 | 台 | 3 | 2018.6 | 正常使用 | 针刀康复科 |
| 464 | 电磁波治疗仪 | CQ-BSB | 台 | 7 | 2019.3 | 正常使用 | 针刀康复科 |
| 465 | 电针治疗仪 | D002R175019454 | 台 | 2 | 2016.3 | 正常使用 | 针刀康复科 |
| 466 | 医用离心机 | TD-A | 台 | 1 | 2017.7. | 正常使用 | 配血室 |
| 467 | 试剂卡孵育器 | FYQ | 台 | 1 | 2017.7. | 正常使用 | 配血室 |
| 468 | 台式低速离心机 | TD-550 | 台 | 1 | 2016.10. | 正常使用 | 配血室 |
| 469 | 恒温水箱 | HH-W600 | 台 | 1 | 2016.10. | 正常使用 | 配血室 |
| 470 | 融浆机 | JTSC-10 | 台 | 1 | 2016.10. | 正常使用 | 配血室 |
| 471 | 生物显微镜 | CX23LEDRFS1C | 台 | 1 | 2016.10. | 正常使用 | 配血室 |
| 472 | 医用冷藏保存箱 | MBC-4V216T | 台 | 1 | 2016.10. | 正常使用 | 储血室 |
| 473 | 医用冷藏保存箱 | MPC-5V310T | 台 | 1 | 2016.10. | 正常使用 | 配血室 |
| 474 | 医用冷藏保存箱 | MBC-4V216T | 台 | 1 | 2016.10. | 正常使用 | 储血室 |
| 475 | 医用低温保存箱 | MDF-40V278ET | 台 | 1 | 2016.10. | 正常使用 | 储血室 |
| 476 | 医用低温保存箱 | MDF-40V278W | 台 | 1 | 2017.12. | 正常使用 | 储血室 |
| 477 | 试剂卡孵育器 | FYQ-1 | 台 | 1 | 2022.12. | 正常使用 | 配血室 |
| 478 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 台 | 1 | 2021.12. | 正常使用 | 生化室 |
| 479 | 全自干化学分析仪 | V350 | 台 | 1 | 2021.4. | 正常使用 | 生化室 |
| 480 | 全自动血流变分析仪 | SA6600 | 台 | 1 | 2021.1. | 正常使用 | 生化室 |
| 481 | 糖化血红蛋白仪 | D10 | 台 | 1 | 2021.4. | 正常使用 | 生化室 |
| 482 | 自动脱帽离心机 | XZ-P6 | 台 | 1 | 2021.12. | 正常使用 | 生化室 |
| 483 | 医用冷藏保存箱 | MPC-5V310T | 台 | 1 | 2016.5. | 正常使用 | 生化室 |
| 484 | 美菱超低温冷冻储存箱 | DW-FL270 | 台 | 1 | 2017.9. | 正常使用 | 生化室 |
| 485 | 紫外线消毒车 | FUSES 2Ax20 | 台 | 1 | 2016.5. | 正常使用 | 生化室 |
| 486 | 纯水机 | CCT-3300 | 台 | 1 | 2021.12. | 正常使用 | 生化室 |
| 487 | 血酮仪 | FreeStyle Optiun H B-Ketone | 台 | 1 | 2023.6 | 正常使用 | 生化室 |
| 488 | 全自动血液分析仪 | XS 900i | 台 | 1 | 2017.6. | 正常使用 | 门诊化验室 |
| 489 | 全自动尿液分析仪 | US1680 | 台 | 1 | 2021.2. | 正常使用 | 门诊化验室 |
| 490 | 粪便分析仪 | KU-F10 | 台 | 1 | 2021.1. | 正常使用 | 门诊化验室 |
| 491 | 生殖道分泌物分析仪 | AVE-320 | 台 | 1 | 2021.1. | 正常使用 | 门诊化验室 |
| 492 | 冰箱（冷藏） | MPC-5V316 | 台 | 1 | 2020.8 | 正常使用 | 门诊化验室 |
| 493 | 生物显微镜 | CX23LEDRFS1C | 台 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | 门诊化验室 |
| 494 | 恒温水箱 | HHW21.Cu 600 | 台 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | 门诊化验室 |
| 495 | 自动脱帽离心机 | XZ-PS | 台 | 1 | 2020.8 | 正常使用 | 门诊化验室 |
| 496 | 紫外线消毒车 | FUSES 2A\*20 | 台 | 1 | 2016.5. | 正常使用 | 门诊化验室 |
| 497 | 精液分析仪 | BEIONS3 | 台 | 1 | 2019.5. | 正常使用 | 门诊化验室 |
| 498 | 血酮仪 | FreeStyle Optiun H B-Ketone | 台 | 1 | 2023 | 正常使用 | 门诊化验室 |
| 499 | 细菌鉴定及药物敏感试验仪器 | VITEK2-Compat | 台 | 1 | 2018.1. | 正常使用 | 微生物室 |
| 500 | 血培养仪 | 3D120 | 台 | 1 | 2018.1. | 正常使用 | 微生物室 |
| 501 | 隔水式恒温培养箱 | GSPX-50 | 台 | 1 | 2018.1. | 正常使用 | 微生物室 |
| 502 | 隔水式恒温培养箱 | GSPX-50 | 台 | 1 | 2018.1. | 正常使用 | 微生物室 |
| 503 | 生化培养箱 | BJPX-100 | 台 | 1 | 2018.1. | 正常使用 | 微生物室 |
| 504 | 厌氧培养箱 | YQX-I | 台 | 1 | 2018.1. | 正常使用 | 微生物室 |
| 505 | 恒温水浴箱 | HW-420 | 台 | 1 | 2018.1. | 正常使用 | 微生物室 |
| 506 | 鼓风干燥箱 | BOV-V70F | 台 | 1 | 2018.1. | 正常使用 | 微生物室 |
| 507 | 双目光学显微镜 | CKX31 | 台 | 1 | 2018.1. | 正常使用 | 微生物室 |
| 508 | 微生物均质器 | VOSHIH-400R | 台 | 1 | 2018.1. | 正常使用 | 微生物室 |
| 509 | 菌落计数器 | VS-J3 | 台 | 1 | 2018.1. | 正常使用 | 微生物室 |
| 510 | 离心机 | TD-5Z | 台 | 1 | 2018.1. | 正常使用 | 微生物室 |
| 511 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 台 | 1 | 2018.1. | 正常使用 | 微生物室 |
| 512 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 台 | 1 | 2018.1. | 正常使用 | 微生物室 |
| 513 | 高压灭菌锅 | BKQ-B5011 | 台 | 1 | 2018.1. | 正常使用 | 微生物室 |
| 514 | 医用冷藏箱 | BYC-310 | 台 | 1 | 2018.1. | 正常使用 | 微生物室 |
| 515 | 医用低温保存箱 | BDF-40V268 | 台 | 1 | 2018.1. | 正常使用 | 微生物室 |
| 516 | 洗眼器 | / | 台 | 1 | 2018.1. | 正常使用 | 微生物室 |
| 517 | 生物指示剂培养箱 | MXSP-B | 台 | 1 | 2021.1 | 正常使用 | 微生物室 |
| 518 | 全自动化学发光免疫分析仪 | I 3000 | 台 | 1 | 2020.12. | 正常使用 | 免疫室 |
| 519 | 全自动化学发光免疫分析仪 | Atellica IM 1600 | 台 | 1 | 2021.12. | 正常使用 | 免疫室 |
| 520 | 免疫荧光定量分析仪 | GP 1600 | 台 | 1 | 2019.1. | 正常使用 | 免疫室 |
| 521 | 动态血沉压积测试仪 | SD-100 | 台 | 1 | 2017.7. | 正常使用 | 免疫室 |
| 522 | 纯水机 | CCH-H40 | 台 | 1 | 2020.12. | 正常使用 | 免疫室 |
| 523 | 纯水机 | SSY-T | 台 | 1 | 2021.12. | 正常使用 | 免疫室 |
| 524 | 自动脱帽离心机 | LTK72 | 台 | 2 | 2016.5. | 正常使用 | 免疫室 |
| 525 | 恒温水箱 | HH-W600 | 台 | 1 | 2016.10. | 正常使用 | 免疫室 |
| 526 | 旋涡混匀器 | XH-B | 台 | 1 | 2016.6. | 正常使用 | 免疫室 |
| 527 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 台 | 1 | 2017.10. | 正常使用 | 免疫室 |
| 528 | 紫外线消毒车 | FUSES 2A\*20 | 台 | 1 | 2016.5. | 正常使用 | 免疫室 |
| 529 | 冲淋洗眼器 | Y6610 | 台 | 1 | 2017.9. | 正常使用 | 免疫室 |
| 530 | 洗眼器 | / | 台 | 1 | 2017.10. | 正常使用 | 免疫室 |
| 531 | 弱酸碱品存储柜 | OLB22S | 台 | 1 | 2017.12. | 正常使用 | 免疫室 |
| 532 | 全自动血液分析仪 | XNB3 | 台 | 1 | 2020.10. | 正常使用 | 临检室 |
| 533 | 全自动血凝分析仪 | CS 5100 | 台 | 1 | 2021.12. | 正常使用 | 临检室 |
| 534 | 全自动尿液分析仪 | FUS 2000 | 台 | 1 | 2022.8. | 正常使用 | 临检室 |
| 535 | 粪便分析仪 | KU-F10 | 台 | 1 | 2017.12. | 正常使用 | 临检室 |
| 536 | 生物显微镜 | CX23LEDRFS1C | 台 | 1 | 2016.5. | 正常使用 | 临检室 |
| 537 | 自动脱帽离心机 | LTK72 | 台 | 1 | 2016.5. | 正常使用 | 临检室 |
| 538 | 医用冷藏保存冰箱 | MPC-5V300 | 台 | 1 | 2016.5. | 正常使用 | 临检室 |
| 539 | 医用冷藏保存冰箱 | MPC-5V300 | 台 | 1 | 2016.5. | 正常使用 | 临检室 |
| 540 | 紫外线消毒车 | FUSES 2A\*20 | 台 | 1 | 2016.5. | 正常使用 | 临检室 |
| 541 | 纯水机 | SSY-T | 台 | 1 | 2024.2 | 正常使用 | 临检室 |
| 542 | 迷你离心机 | Mini-7 | 台 | 1 | 2023.6.29 | 正常使用 | PCR-Ⅰ |
| 543 | 迷你离心机 | Mini-7 | 台 | 1 | 2023.6.29 | 正常使用 | PCR-II |
| 544 | 医用低温保存箱 | MDF-25V368RF | 台 | 1 | 2023.6.29 | 正常使用 | PCR-Ⅰ |
| 545 | 医用低温保存箱 | MDF-25V368RF | 台 | 1 | 2023.6.29 | 正常使用 | PCR-Ⅱ |
| 546 | 医用洁净工作台 | BBS-DDC | 台 | 1 | 2023.6.29 | 正常使用 | PCR-Ⅰ |
| 547 | 生物安全柜 | BSC-1100IIB2-X | 台 | 1 | 2023.6.29 | 正常使用 | PCR-Ⅱ |
| 548 | 立式压力蒸汽灭菌器 | BKQ-B50II | 台 | 1 | 2023.7.3 | 正常使用 | PCR-Ⅱ |
| 549 | 快速混匀器 | XK80-A | 台 | 1 | / | 正常使用 | PCR-Ⅰ |
| 550 | 台式低速离心机 | TD-4M | 台 | 1 | 2024.3.11 | 正常使用 | PCR-II |
| 551 | 旋涡混合器 | VORTEX-6 | 台 | 1 | / | 正常使用 | PCR-II |
| 552 | 全自动PCR分析仪 | SLAN-96 | 台 | 1 | 2023.8.25 | 正常使用 | PCR-III |
| 553 | 核酸提取仪 | Natch 48 | 台 | 1 | 2023.8.8 | 正常使用 | PCR-II |
| 554 | 不间断电源 | HP1101H | 台 | 1 | / | 正常使用 | PCR-III |
| 555 | 单道手动可调移液器 | Transferpette S D-20 | 台 | 3 | 2023.8.4 | 正常使用 | PCR-I、II |
| 556 | 单道手动可调移液器 | Transferpette S D-200 | 台 | 3 | 2023.8.4 | 正常使用 | PCR-I、II |
| 557 | 8道手动可调移液器 | Transferpette S | 台 | 8 | 2023.8.4 | 正常使用 | PCR-II |
| 558 | 洗眼器 | / | 台 | 5 | / | 正常使用 | PCR-I、II、III，走廊，废物间 |
| 559 | 单道手动可调移液器 | TopPette | 台 | 2 | 2023.8.4 | 正常使用 | PCR-I、II |
| 560 | 冷库 | / | 套 | 1 | 20216.6.1 | 正常使用 | 检验中心 |
| 561 | 全自动心肺复苏机 | 烟台万利P24-02 | 台 | 1 | 2023.10 | 正常使用 | 急诊内科 |
| 562 | 空气消毒机 | 天田TT/DTYX-150G | 台 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | 急诊内科 |
| 563 | 注射泵 | 江苏雅凯KL702 | 台 | 2 | 2023.1 | 正常使用 | 急诊内科 |
| 564 | 输液泵 | ZNB-XK | 台 | 2 | 2023/5/6 | 正常使用 | 七病区 |
| 565 | 动态心电分析系统 | DMS300-4A | 台 | 1 | 2016/12/31 | 正常使用 | 现2台在心电图室 |
| 566 | 动态血压监测系统 | DMS-ABP2 | 台 | 5 | 2016/12/31 | 正常使用 | 现2台在心电图室 |
| 567 | 心电监护仪 | UT4000B | 台 | 4 | 2016/12/31 | 正常使用 | 七病区 |
| 568 | 电热恒温干燥箱 | DHG-9140A | 台 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | 七病区 |
| 569 | 双通道注射泵 | SK-3000II | 台 | 1 | 2016/12/31 | 正常使用 | 七病区 |
| 570 | 心电图机 | ECG1200G | 台 | 1 | 2016/12/31 | 正常使用 | 七病区 |
| 571 | 除颤仪 | DEFIGARD4000 | 台 | 1 | 2017/9/30 | 正常使用 | 七病区 |
| 572 | 手术电钻 | 苏州保力康 | 台 | 10 | 2016/6/1 | 正常使用 | 手术室 |
| 573 | 对接车底座 | 江苏普菲柯医疗器械总厂 | 辆 | 6 | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 574 | 新风系统 | / | 套 | 1 | 2016/6/1 | 正常使用 | 手术室 |
| 575 | 对接床面 | 江苏普菲柯医疗器械总厂 | 张 | 4 | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 576 | 微波治疗仪 | （ECO-100A1) | 台 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 577 | 移动式无影灯 | 山东育达医疗设备有限公司 | 台 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 578 | 心电图仪 | (ECG-3010) | 台 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 579 | 气压止血仪 | (HXY-D01)\*3 | 台 | 8 | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 580 | 气压止血仪 | (HXY-D03)\*5 | 台 | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 581 | C臂床 | / | 个 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 582 | C臂机 | (CS SI)\*1 | 台 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 583 | C臂机 | (JZ06-1)\*1 | 台 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 584 | 多普勒血流仪 | (ES-100V3) | 套 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 585 | 电钻电池充电器 | (BKJZ-C-002) | 个 | 14 | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 586 | 头灯 | / | 个 | 2 | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 587 | 蓄电池稳压器 | (UPS2000-A-2KTTL) | 台 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 588 | 恒温箱 | (FYL-YS-100L) | 台 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 589 | 电热鼓风干燥箱 | (101-2A) | 台 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 590 | 观片灯 | / | 个 | 8 | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 591 | 电动刨削机 | / | 台 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 592 | CO2减压器 | YQT-03 | 套 | 2 | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 593 | 牵引床 | / | 组 | 1 | 2019.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 594 | 移动紫外线灯 | 江苏巨光 | 个 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 595 | 双头无影灯 | / | 组 | 6 |  | 正常使用 | 手术室 |
| 596 | BenQLS780-750 | 组 | 1 | 2021.10 | 正常使用 | 手术室 |
| 597 | ARD568603999 | 组 | 1 | 2021.10 | 正常使用 | 手术室 |
| 598 | 空气消毒机 | 挂壁式\*12（B-1000) | 台 | 12 | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 599 | 柜式\*1(G-1500) | 台 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 600 | 移动式\*1(Y-1000) | 台 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 601 | 高频电刀机 | (DGD-300B-2)\*1 | 台 | 7 | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 602 | （BC50D）\*3 | 台 | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 603 | （GD350-B）\*1 | 台 | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 604 | (FORCE FX-8C)\*2 | 台 | 2020.7 | 正常使用 | 手术室 |
| 605 | 手术床 | (DST-P)\*3 | 张 | 6 | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 606 | (DST-I)\*2 | 张 | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 607 | (SXD-8804)\*1 | 张 | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 608 | 每张床均配有：腿架\*2、骨盆挡板\*4、托手架\*2、头架\*1、方爪\*4、圆爪\*4 |  | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 609 | 腔镜机器1号 | 显示器\*1 | 台 | 1组 | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 610 | 主机\*1 | 台 | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 611 | 键盘\*1 | 台 | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 612 | 内窥镜摄像系统（0'750）\*1 | 台 | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 613 | 内窥镜摄像系统（29000HD）\*1 | 台 | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 614 | 医用内窥镜冷光源(NED2000)\*1 | 台 | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 615 | CO2气腹仪(I'750)\*1 | 台 | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 616 | 负压吸引器(P'750)\*1 | 台 | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 617 | 负压吸引器\*1 | 台 | 2016.6 | 正常使用 | 手术室 |
| 618 | 腔镜机器2号 | 显示器\*1 | 台 | 1组 | 2021.2 | 正常使用 | 手术室 |
| 619 | 内窥镜摄像系统（C100）\*1 | 台 | 2021.2 | 正常使用 | 手术室 |
| 620 | 内窥镜摄像系统（TC300）\*1 | 台 | 2021.2 | 正常使用 | 手术室 |
| 621 | LED医用内窥镜冷光源(JRL-11)\*1 | 台 | 2021.2 | 正常使用 | 手术室 |
| 622 | 气腹机（JRQ-1)\*1 | 台 | 2021.2 | 正常使用 | 手术室 |
| 623 | 键盘\*1 | 台 | 2021.2 | 正常使用 | 手术室 |
| 624 | 针刀镜 | 显示器\*1 | 台 | 1 | 2021.2 | 正常使用 | 手术室 |
| 625 | 摄像机\*1 | 台 | 2021.2 | 正常使用 | 手术室 |
| 626 | 键盘\*1 | 台 | 2021.2 | 正常使用 | 手术室 |
| 627 | 加压器\*1 | 台 | 2021.2 | 正常使用 | 手术室 |
| 628 | 打印机\*1 | 台 | 2021.2 | 正常使用 | 手术室 |
| 629 | 主机\*1 | 台 | 2021.2 | 正常使用 | 手术室 |
| 630 | 胆道镜 | 内窥镜系统（201704121530-2）\*1 | 台 | 1组2条 | 2020.10 | 正常使用 | 手术室 |
| 631 | 内窥镜图像处理系统（R2-600）\*1 | 台 | 2020.10 | 正常使用 | 手术室 |
| 632 | 医用内窥镜氙灯冷光源（20170220）\*1 | 台 | 2020.10 | 正常使用 | 手术室 |
| 633 | 宫腔镜 | 内窥镜手术动力系统（SWD-MPS-I-C)\*1 | 台 | 1组 | 2023.10 | 正常使用 | 手术室 |
| 634 | 内窥镜膨腔泵（SWD-PQB-I)\*1 | 台 | 2023.10 | 正常使用 | 手术室 |
| 635 | 高频手术系统（ECO-800A)\*1 | 台 | 2023.10 | 正常使用 | 手术室 |
| 636 | 等离子体手术系统 | PLA-600 | 台 | 1 | 2023.12 | 正常使用 | 手术室 |
| 637 | 手术动力系统 | 1898001 | 台 | 1 | 2023.12 | 正常使用 | 手术室 |
| 638 | 臭氧治疗仪 | Medozon compact | 台 | 1 | 2023.12 | 正常使用 | 手术室 |
| 639 | 超声切割止血刀系统-主机 | 重庆迈科-K500 | 台 | 1 | 2023.12 | 正常使用 | 手术室 |
| 640 | 电子子宫切除器 | 杭州康基-（KJ-301) | 台 | 1 | 2023.12 | 正常使用 | 手术室 |
| 641 | 双向真空辅助乳房活检与旋切系统 | 上海泰维康-MSCMI主机 | 台 | 1 | 2023.12 | 正常使用 | 手术室 |
| 642 | 无创呼吸机 | YBQ-002005V02 | 台 | 1 | 2023.2 | 正常使用 | 呼吸老年病科 |
| 643 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | 斯百瑞oh—70B/C | 台 | 1 | 2023.2 | 正常使用 | 呼吸老年病科 |
| 644 | 双通道微注射泵 | 浙江佳士比 F8 | 台 | 6 | 2023.2 | 正常使用 | 推拿科/呼吸科 |
| 645 | 空气消毒机 | 巨光 | 台 | 2 | 2016.6 | 正常使用 | 推拿科/呼吸科 |
| 646 | 单管注射泵 | （SYS-3011） | 组 | 17 | 2016.6 | 正常使用 | 麻醉科 |
| 647 | 麻醉机 | （Fabius pius)\*3 | 台 | 7 | 2019.3 | 正常使用 | 麻醉科 |
| 648 | （CENAR-40）\*4 | 台 | 2016.6 | 正常使用 | 麻醉科 |
| 649 | 心电监护仪 | （BV N12）\*3 | 台 | 12 | 2019.3 | 正常使用 | 麻醉科 |
| 650 | （G60）\*1 | 台 | 2016.6 | 正常使用 | 麻醉科 |
| 651 | （UT4000B）\*8 | 台 | 2016.6 | 正常使用 | 麻醉科 |
| 652 | 电子喉镜 | （E.An-Ⅱ1） | 台 | 3 | 2016.6 | 正常使用 | 麻醉科 |
| 653 | 镇痛泵 | （DDB-Ⅰ-A） | 台 | 13 | 2016.6 | 正常使用 | 麻醉科 |
| 654 | 麻醉深度检测仪 | MG8002 | 台 | 5 | 2016.6 | 正常使用 | 麻醉科 |
| 655 | 彩超机 | LOGIQ E | 台 | 1 | 2021.3 | 正常使用 | 麻醉科 |
| 656 | 一体化内窥镜摄像系统 | ZKK-01B | 套 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | 麻醉科 |
| 657 | 简易呼吸气囊 | ENT-1001 | 套 | 4 | 2016.6 | 正常使用 | 麻醉科 |
| 658 | 光纤喉镜（不可视） | / | 套 | 3 | 2016.6 | 正常使用 | 麻醉科 |
| 659 | 加压输液气囊 | MX4705 | 套 | 8 | 2016.6 | 正常使用 | 麻醉科 |
| 660 | 麻醉视频喉镜（可视） | 宏济VL3D | 套 | 3 | 2016.6 | 正常使用 | 麻醉科 |
| 661 | 声阻抗仪 | AT235 | 台 | 1 | 2024/1/1 | 正常使用 | 耳鼻喉科 |
| 662 | 客观听觉测试平台 | Eclipse | 套 | 1 | 2024/1/1 | 正常使用 | 耳鼻喉科 |
| 663 | 眼震视图仪 | VisualEyes525 | 套 | 1 | 2024/1/1 | 正常使用 | 耳鼻喉科 |
| 664 | 甩头试验仪（VHIT) | type 1085 | 套 | 1 | 2024/1/1 | 正常使用 | 耳鼻喉科 |
| 665 | 耳声发射仪 | S0H100098:Biologic AuDX | 套 | 1 | 2024/1/1 | 正常使用 | 耳鼻喉科 |
| 666 | 听力计 | 1081 | 套 | 1 | 2024/1/1 | 正常使用 | 耳鼻喉科 |
| 667 | 隔音屏蔽室 | AC-K | 间 | 1 | 2024/1/1 | 正常使用 | 耳鼻喉科 |
| 668 | 耳鼻喉科手术动力系统及耗材 | 1898001 | 套 | 1 | 2024/1/1 | 正常使用 | 耳鼻喉科 |
| 669 | 耳鼻喉诊治综合工作台 | ENT2220 | 套 | 3 | 2024/1/1 | 正常使用 | 耳鼻喉科 |
| 670 | 医用内窥镜冷光源 | SX-L300 | 套 | 2 | 2024/1/1 | 正常使用 | 耳鼻喉科 |
| 671 | 医用内窥镜摄像系统 | SX-HD1080 | 套 | 2 | 2024/1/1 | 正常使用 | 耳鼻喉科 |
| 672 | 液晶显示器 | SX-HD2700 | 台 | 2 | 2024/1/1 | 正常使用 | 耳鼻喉科 |
| 673 | 空气消毒机 | 挂壁式\*12（B-1000) | 台 | 5 | 2016.10.10 | 正常使用 | 内镜中心 |
| 674 | 氩气高频电刀 | CM-350Ar | 台 | 1 | 2021.4.30 | 正常使用 | 内镜中心 |
| 675 | 双道微量注射泵 | 佳士比 TM F6 | 台 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | 内镜中心 |
| 676 | 心电监护仪 | GS10 | 台 | 4 | 2016.6 | 正常使用 | 内镜中心 |
| 677 | 注射泵 | ZNB-XK/或其他 | 台 | 3 | 2020.10.9 | 正常使用 | 普外科 |
| 678 | 心电监护仪 | 飞利浦/迈瑞 | 台 | 6 | 2020/10/9 | 正常使用 | 普外科 |
| 679 | 高压注射器 | Accutron MR | 台 | 2 | 2016/6/1 | 正常使用 | 影像中心 |
| 680 | 压缩空气系统 | 阿特拉斯 | 套 | 1 | 2019/12/20 | 正常使用 | 压缩空气机房 |
| 681 | 负压系统 | / | 套 | 2 | 2020/5/4 | 正常使用 | 负压机房 |
| 682 | 恒温箱 | 1-Y2-YS-1002 | 台 | 1 | 2021/2/22 | 正常使用 | 骨伤一科 |
| 683 | 微量注射泵 | W2-50c6 | 台 | 1 | 2021/2/22 | 正常使用 | 骨伤一科 |
| 684 | 半导体微光治疗仪 | TLF-Mo5ooB | 台 | 2 | 2016/6/1 | 正常使用 | 骨伤一科 |
| 685 | 空气消毒机 | 221411 | 台 | 3 | 2021/2/22 | 正常使用 | 骨伤一科 |
| 686 | 冷藏箱 | LC-230 | 台 | 1 | 2021/2/22 | 正常使用 | 骨伤一科 |
| 687 | 恒温箱 | 221409 | 台 | 1 | 2021/2/22 | 正常使用 | 骨伤一科 |
| 688 | 低速台式离心机 | LTA-1600 | 台 | 1 | 2021/2/22 | 正常使用 | 骨伤一科 |
| 689 | 全自动恒温蜡疗机 | QL/P-XVA | 台 | 1 | 2023/10/10 | 正常使用 | 康复中心 |
| 690 | 调制中频治疗仪 | ZP-100CIVA | 台 | 2 | 2023/9/24 | 正常使用 | 康复中心 |
| 691 | 床边主被动治疗仪（智能康复训练系统） | KLW-SKF4 | 台 | 1 | 2023/10/24 | 正常使用 | 康复中心 |
| 692 | 中频治疗仪 | ZK-18-B | 台 | 1 | 2023/7/13 | 正常使用 | 康复中心 |
| 693 | 微波治疗机 | AMT-C型 | 台 | 2 | 2023/10/12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 694 | 超短波电疗机 | DL-C-BII | 台 | 1 | 2023/10/12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 695 | 中低频治疗仪（吞咽治疗仪） | vocalSTIM-Master | 台 | 2 | 2023/10/12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 696 | 康复踏车（四肢助（联）动康复踏车） | SYC04 | 台 | 4 | 2023/10/12 | 正常使用 | 康复中心 |
| 697 | 臭氧治疗仪 | Medozon compact | 台 | 1 | 2023/10/15 | 正常使用 | 骨伤一科 |
| 698 | 双向真空辅助乳房活检与旋切系统 | MSCM1 | 台 | 1 | 2023/6/15 | 正常使用 | 普外科 |
| 699 | 生物信息红外肝病治疗仪 | DSG-III型 | 台 | 1 | 2023/7/13 | 正常使用 | 肝病科 |
| 700 | 无创肝纤维化和脂肪定量检测系统 | FT7000 | 台 | 1 | 2023/12/28 | 正常使用 | 肝病科 |
| 701 | 肺功能测试仪 | BH-AX-MAPG | 台 | 1 | 2023/11/15 | 正常使用 | 急诊内科 |
| 702 | 红外低频综合治疗仪 | LG2000型 | 台 | 2 | 2023/11/13 | 正常使用 | 肛肠外科 |
| 703 | 全身型彩色多普勒超声诊断系统 | ACUSON Sequoia Silver |  | 2 | 2024/3/1 | 正常使用 | 超声科 |
| 704 | 高端心血管彩色多普勒超声诊断仪 | Vivid E95 |  | 1 | 2024/3/1 | 正常使用 | 超声科 |
| 705 | 高端介入彩色多普勒超声诊断仪 | LOGIQ E11 |  | 1 | 2024/3/1 | 正常使用 | 超声科 |
| 706 | 中频治疗仪 | ZK-18-B | 台 | 1 | 2021/6/1 | 正常使用 | 肝病科 |
| 707 | 弹力超声诊断仪 | 海斯凯尔FT7000 | 台 | 1 | 2020/6/1 | 正常使用 | 肝病科 |
| 708 | 心电监护 | 飞利浦GS10 | 台 | 3 | 2019/6/1 | 正常使用 | 肝病科 |
| 709 | 心电监护 | 飞利浦OT4000B | 台 | 1 | 2019/6/1 | 正常使用 | 肝病科 |
| 710 | 心电监护 | 飞利浦UT4000B | 台 | 1 | 2019/6/1 | 正常使用 | 肝病科 |
| 711 | 输液泵 | 科力ZNB-XK | 台 | 4 | 2019/6/1 | 正常使用 | 肝病科 |
| 712 | 空气消毒机 | 宾肯科技Y-DY70-CS-Y | 台 | 2 | 2019/6/1 | 正常使用 | 肝病科 |
| 713 | 臭氧消毒机 | 安尔森CDX-S1000 | 台 | 1 | 2019/6/1 | 正常使用 | 肝病科 |
| 714 | 紫外线杀菌车 | 巨光光电ZXC | 台 | 2 | 2019/6/1 | 正常使用 | 肝病科 |
| 715 | 电动手术门 | / | 台 | 6 | 2026/6/1 | 正常使用 | 手术室 |
| 716 | 高频电刀 | BC-50D | 台 | 1 | 2016/7/1 | 正常使用 | 肛肠科 |
| 717 | 手术无影灯 | YD-5000 | 台 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | 肛肠科 |
| 718 | 冷光单孔手术灯 | 1950 | 台 | 1 | 2016.6 | 正常使用 | 肛肠科 |
| 719 | 红外低频综合治疗仪 | LG2000型 | 台 | 1 | 2016/5/20 | 正常使用 | 肛肠科 |
| 720 | 空气消毒机 | 巨光 | 台 | 3 | 2016.6 | 正常使用 | 肛肠科 |
| 721 | 移动无影灯 | / | 台 | 2 | 2016.6 | 正常使用 | 妇科 |
| 722 | 电磁波治疗仪 | cQ-BS8 | 台 | 9 | 2016.6 | 正常使用 | 肛肠科 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：设备清单中未列出的病床、床头柜、手术器械、药品冰柜、轮椅、各类医疗用推车、观片灯、体重秤、电子称、神灯、烤灯、雾化器、负压吸引器、血压计、陪护椅、设备带开关终端、防褥疮垫等医疗设施均在本次维保范围内。

附件3 须计量校准及定期校准的设备清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 检测周期 | 备注 |
| 1 | 呼吸机 | 台 | 12个月 |  |
| 2 | 麻醉呼吸机 | 台 | 12个月 |  |
| 3 | 多参数监护仪 | 台 | 12个月 | 强检设备 |
| 4 | 除颤仪 | 台 | 12个月 |  |
| 5 | 医用注射泵和输液泵 | 通道 | 12个月 |  |
| 6 | 高频电刀 | 台 | 12个月 |  |
| 7 | 连续血液净化设备(血滤机） | 台 | 12个月 |  |
| 8 | 多功能溶浆机 | 台 | 12个月 |  |
| 9 | 霉菌培养箱 | 台 | 12个月 |  |
| 10 | 高压灭菌器 | 台 | 12个月 |  |
| 11 | 高压灭菌器(压力阀) | 台 | 12个月 | 特检设备 |
| 12 | 压力蒸汽灭菌器 | 台 | 12个月 |  |
| 13 | 血小板恒温保存箱 | 台 | 12个月 |  |
| 14 | 血型多用离心机 | 台 | 12个月 |  |
| 15 | 台式低速离心机 | 台 | 12个月 |  |
| 16 | 电热恒温水浴锅 | 台 | 12个月 |  |
| 17 | 隔水式恒温箱 | 台 | 12个月 |  |
| 19 | 低速水平离心机 | 台 | 12个月 |  |
| 20 | 低速平衡离心机 | 台 | 12个月 |  |
| 21 | 温度计 | 个 | 12个月 |  |
| 22 | 温湿度计 | 个 | 12个月 |  |
| 23 | 可调移液器 | 通道 | 12个月 |  |
| 24 | 移液管 | 个 | 12个月 |  |
| 25 | 牙科X光机 | 台 | 12个月 |  |
| 26 | 医用核磁共振成像系统 | 台 | 12个月 |  |
| 27 | 戥秤 | 台 | 12个月 | 强检设备 |
| 28 | 电子称 | 台 | 12个月 | 强检设备 |
| 29 | 电子磅秤 | 台 | 12个月 | 强检设备 |
| 30 | 二氧化碳培养箱 | 台 | 12个月 |  |
| 31 | 相差显微镜 | 台 | 12个月 |  |
| 32 | 正置显微镜 | 台 | 12个月 |  |
| 33 | 离心机 | 台 | 12个月 |  |
| 34 | 4℃冰箱 | 台 | 12个月 |  |
| 35 | 水浴箱 | 台 | 12个月 |  |
| 36 | 生物安全柜 | 台 | 12个月 |  |
| 37 | 空气消毒机 | 台 | 12个月 |  |
| 38 | 水银血压计 | 台 | 6个月 | 强检设备 |
| 39 | 电子血压计 | 个 | 12个月 | 强检设备 |
| 40 | 普通压力表(包括负压表、氧压表) | 个 | 6个月 | 强检设备 |
| 41 | 精密压力表 | 个 | 12个月 | 强检设备 |
| 42 | 氧气流量表 | 个 | 12个月 |  |
| 43 | 电动吸引器 | 台 | 12个月 |  |
| 44 | 心电图机 | 台 | 12个月 | 强检设备 |
| 45 | 超声诊断仪（黑白超、彩超） | 台 | 12个月 |  |
| 46 | 医用CT扫描仪 | 台 | 12个月 |  |
| 47 | DR拍片机（包括移动DR) | 台 | 12个月 |  |
| 48 | 机械体重秤 | 台 | 12个月 |  |
| 49 | 电子体重秤 | 台 | 12个月 |  |
| 50 | 多人空气高压氧舱 | 台 | 12个月 |  |
| 51 | 单人纯氧高压氧舱 | 台 | 12个月 |  |

附件4：消耗品清单

医用电子类

| 设备名称 | 消耗品 |
| --- | --- |
| 输注泵类 | 电池 |
| 监护仪类 | 空气过滤网 |
| 袖带及延长管 |
| 血氧探头及缆线 |
| 心电导联线及缆线 |
| 温度传感器及缆线 |
| 电池 |
| 心电图机类 | 心电导联线及缆线 |
| 心电吸球、夹板 |
| 电池 |
| 母婴类 | 胎心探头、宫缩探头及缆线 |
| 血氧探头及缆线 |
| 心电导联线及缆线 |
| 空气过滤网 |
| 加热灯管 |
| 暖箱衬套 |
| 暖箱温度探头 |
| 电池 |
| 负压吸引类 | 负压吸引管路及瓶子 |
| 电针仪 | 电极线 |
| 亚低温治疗仪 | 冰毯、温度传感器 |
| 皮肤治疗仪 | 电极及导线 |
| 微波治疗仪 | 导联线 |
| 温热式低周波治疗仪 | 导联线 |
| 中频治疗仪 | 电极线 |
| 红外线治疗仪 | 治疗探头 |
| 神灯 | 灯头（发热盘） |
| 呼叫系统 | 分机、开关 |
| 设备带 | 负压接头、氧气接头、开关 |
| 床单位消毒仪、空气消毒机 | 灯管、滤网 |
| 医用光栅 | 电机 |

呼麻急救手术器械类

| 设备名称 | 消耗品名称 |
| --- | --- |
| 麻醉机及麻醉监护 | 氧传感器及缆线 |
| 流量传感器 |
| 湿化罐温度探头 |
| 心电导联线及缆线 |
| 袖带及延长管 |
| 排气管 |
| 空气过滤网 |
| 气体滤芯 |
| 积水杯 |
| 挥发罐 |
| 呼吸机 | 氧传感器 |
| 空气过滤网 |
| 气体滤芯 |
| 流量传感器 |
| 进出口细菌过滤器 |
| 呼吸膜肺 |
| 湿化器加热导丝 |
| 心肺复苏机 | 绑带 |
| 腹腔镜系统 | 光源灯泡 |
| 摄像手柄缆线 |
| 二氧化碳气体连接管及连接器 |
| 导光束 |
| 高频电刀类 | 单极电凝连接线 |
| 电刀笔 |
| 负极板 |
| 除颤仪类 | 心电导联线及缆线 |
| 电池 |
| 清洗槽 | 塞子 |
| 滤芯 |
| 清洗机 | 滤芯 |
| 过滤器 |
| 无影灯 | 灯泡 |
| 吊塔 | 负压座子、氧气座子、刹车气囊、刹车环，网口座、高压空气座子 |
| 手术显微镜 | 光源灯泡 |

激光类

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 消耗品名称 |
| 激光治疗仪类 | 激光发生器 |
| 激光头及光纤 |
| 纯水滤芯 |

检验病理类

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 消耗品名称 |
| 全自动生化分析仪 | 比色杯、电极(钠、钾、氯等电极) |
| 水处理 | 滤芯 |
| 石英砂 |
| 树脂 |
| 活性炭 |
| RO膜 |
| ppe棉 |
| 消毒检测 |
| 细菌过滤器 |
| 血球仪 | 校准 |
| 血凝仪 | 灯泡 |
| 电解质分析仪 | 电极(钠、钾、氯等电极) |
| 其他 | 样品杯 |

高温高压类

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 消耗品名称 |
| 高压氧舱 | 舱门密封条、测氧传感器、摄像窗玻璃 |
| 高压消毒锅 | 密封圈 |
| 密封圈、消毒盒 |
| 消毒类 | 消毒盒、密封圈 |

血透设备

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 消耗品名称 |
| 血透机 | 主机细菌过滤器 |
| 密封圈 |
| A/B液吸杆 |
| 清洗液吸管 |
| 硅胶管 |

其他

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 消耗品名称 |
| 牙科综合治疗仪 | 三用枪，手机头、光固化、管路 |
| 手术器械 | 活检钳、细胞刷、清洗刷、异物钳以及刀剪钳镊针等 |
| 门诊病房器械 | 负压表、压力表、氧流量表 |
| 供应室 | 潮化瓶、湿化杯、湿化管 |
| 眼科手术器械 | 裂隙灯灯泡 |
| 空气压缩机类 | 滤芯、机油、过滤器、油分、空滤、油滤 |
| 负压吸引系统 | 空气过滤器、油滤、油分、机油、滤芯 |
| 康复设备 | 绑带、吊绳 |