# 上海中医药大学附属曙光医院安徽医院

# （五万元以下信息类设备、服务采购）

# 询价文件

**年 月 日**

**目 录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| 一 |  |  |
| 二 |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |
|  |  |  |

# 一、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于[国家或地区的名称] 的[公司名称]的在下面签字或盖章的[法定代表人姓名、职务] 代表本公司授权[单位名称] 的[被授权人的姓名、职务] 为本公司的合法代理人，就[项目名称] 的[货物/服务合同名称] 投标、谈判、签署合同等一切与此次采购相关活动，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证正面 | 身份证背面 |

本授权书于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日盖章生效， 特此声明。

代理人情况：

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 职务/职称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址： 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话： 传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人签字或盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人电子签章

年 月 日

**二、报价单**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** |  |
| **公司全称** |  |
| **总价** | 人民币大写： 人民币小写：  |
| **备注** | 质保期： 年其他优惠：    |

**公章：**

# 三、分项报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **名称** | **单位** | **数量** | **单价****（元）** | **小计****（元）** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元）/总价 |  |

投标人电子签章：

**注：**

表中所列为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

## 四、投标人营业执照

## 五、技术参数证明材料

注：技术参数证明材料是指以下资料之一：

1. 原厂产品说明书；
2. 原厂技术白皮书；
3. 原厂官网截图；
4. 原厂产品彩页；
5. 第三方技术检测报告。

# 六、所投产品业绩

**业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合同名称 | 签订时间 | 采购单位名称 | 采购单位联系人及联系电话 | 完成状态 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |

# 附：合同复印件。七、技术参数要求

**一、服务需求**

连接上海中医药大学附属曙光医院安徽医院到安徽省中医院数据专线1条，带宽20M，服务合同期内，若接入终端位置有变动，成交供应商需免费提供接入变更服务。

**（一）链路要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **A端** | **Z端** | **带宽** |
| 1 | 上海中医药大学附属曙光医院安徽医院 | 安徽省中医院 | 20M |

**（二）技术要求**

|  |  |
| --- | --- |
| **名称** | **技术参数及要求** |
| 数据专线 | 1、端到端的信息延迟时间：当信息（可包括控制信息及报警信息等）经由网络传输时，端到端的信息延迟时间符合国家和地方相关标准，且前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间应不大于 1s。运营商维护界面为两端用户路由设备接口之间；2、网络可用性≥99.9%； 3、丢包率≤0.001%； 4、自愈恢复时间≤200ms； |

**二、售后服务要求**

1、成交供应商链路接入要符合国家有关光纤布线规范。项目所需设备由成交应商提供，采购人不再另行支付费用。

2、成交供应商应负责光路的开通和测试工作，在采购人指定接入点安装所需的传输设备，光路和设备的运行维护管理由成交供应商负责。

3、成交供应商须提供7×24 小时的监控和维护服务，在服务期内接到采购人的报修电话，成交供应商技术服务人员须在15 分钟内响应，并在1 小时内赶

到使用现场实施维修，3 小时内修复故障，1 天内提供书面故障检修报告。如果

故障在检修3 小时后仍无法修复，成交供应商须在6 小时内提供独占且上下行速率均恒定的备用链路，并负责使用该链路网络设备（含终端）的配置更改，对因各种原因不能及时修复的情况，成交供应商须免费提供相应的通讯替代手段。

4、采购人与数据链路带宽相关的网络软硬件配置变更，成交供应商须委派技术服务人员到达现场予以技术支持。

5、若成交供应商不具有工业和信息化部颁发的基础电信业务经营许可证和增值电信业务经营许可证的，则应租用。

**三、报价要求**

本项目报总价，报价应包括光纤线路的供应、传输线路所必需的方案设计、工程设计、施工实施、运行、验收等的工程服务，以及所需的施工设备设施使用、工程相关手续办理的费用以及售后服务、税费等一切费用。采购人后期不予增加任何费用，供应商须自行考虑风险。