# 上海中医药大学附属曙光医院安徽医院

# （五万元以下信息类设备、服务采购）

# 询价文件

**年 月 日**

**目 录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| 一 |  |  |
| 二 |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |
|  |  |  |

# 一、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于[国家或地区的名称] 的[公司名称]的在下面签字或盖章的[法定代表人姓名、职务] 代表本公司授权[单位名称] 的[被授权人的姓名、职务] 为本公司的合法代理人，就[项目名称] 的[货物/服务合同名称] 投标、谈判、签署合同等一切与此次采购相关活动，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证正面 | 身份证背面 |

本授权书于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日盖章生效， 特此声明。

代理人情况：

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 职务/职称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址： 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话： 传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人签字或盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人电子签章

年 月 日

**二、报价单**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** |  |
| **公司全称** |  |
| **总价** | 人民币大写： 人民币小写：  |
| **备注** | 质保期： 年其他优惠：    |

**公章：**

# 三、分项报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **名称** | **单位** | **数量** | **单价****（元）** | **小计****（元）** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元）/总价 |  |

投标人电子签章：

**注：**

表中所列为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

## 四、投标人营业执照

## 五、技术参数证明材料

注：技术参数证明材料是指以下资料之一：

1. 原厂产品说明书；
2. 原厂技术白皮书；
3. 原厂官网截图；
4. 原厂产品彩页；
5. 第三方技术检测报告。

# 六、所投产品业绩

**业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合同名称 | 签订时间 | 采购单位名称 | 采购单位联系人及联系电话 | 完成状态 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |

# 附：合同复印件。

# 七、技术参数要求

|  |  |
| --- | --- |
| 签到机 | 技术参数： |
| ★1、尺寸：≥21.5英寸； |
| 2、分辨率：≥1920\*1080； |
| 3、可视角度：89/89/89/89(L/R/U/D)； |
| 4、亮度：250cd/m2； |
| 5、对比度：1000:1； |
| 6、响应时间:3.6ms； |
| 7、触摸：电容全触摸设计； |
| 8、系统：Android6.0； |
| 9、CPU：四核ARM架构，主频≥1.8GHz： |
| 10、内存：≥DDR3L 2GB： |
| 11、FLASH：≥8GB： |
| 12、音频编解码：支持PCM、ADPCM、AMR、AAC、G.711格式： |
| 13、音频采样率：可定制，默认16KHz采样率； |
| 14、网卡：10Mb/100Mb自适应； |
| 15、通讯接口：RJ45/WIFI等； |
| 16、供电方式：220V； |
| 17、满载功率： 200W； |
| 18、采用内置式喇叭，采用双声道，立体声环绕功放系统； |
| 19、扫码模块：一维码、二维码扫描模块； |
| 20、打印：热敏打印； |
| 21、USB端口：USB端口\*1； |
| 22、机柜：钢制柜体，外表面金属漆； |
| 23、安装：壁挂式。 |
| 软件要求： |
| 1、支持通过管理后台可视化设置 |
| （1）报到机名称、各种报到方式的启用或停用 |
| （2）报到机内容提示框的提示内容 |
| （3）是否需要打印小票 |
| （4）是否重复打印排队小票 |
| （5）回诊过号是否打印小票 |
| （6）单个（就诊/检查）项目是否自动报到 |
| （7）是否启用隔日报到 |
| （8）自定义报到项目列表界面返回首界面的返回时间 |
| （9）自定义报到时提示框弹窗关闭时间 |
| （10）报到机使用说明内容可选择图片切换展示方式或文本展示方式 |
| （11）使用说明图片添加多张时可设置图片的翻页时间 |
| 2、支持通过读就诊卡、身份证、社保卡；扫点电子健康卡二维码、电子健康码、电子社保卡、电子医保凭证、电子就诊卡二维码、检验/检查单/体检单条码、挂号单单号；无需在报到机界面选择报到类型再刷卡或扫码报到 |
| 1. 支持当患者同时挂多个科室项目时，可选择需要报到的科室也可全部选择报到
2. 支持断网弹窗提醒、网络正常时弹窗自动关闭
 |
| 5、★与全院分诊排队系统需实现数据兼容互通，做到无缝对接，投标人须提供相应承诺。 |
| 6、▲须提供具有CMA或CNAS标志的产品质量检验机构的国家强制性产品3C认证试验报告复印件，并加盖制造商公章。 |
| 22寸二级分诊屏 | 技术参数： |
| ★1、尺寸：≥21.5寸液晶屏； |
| 2、分辨率：≥1920x1080； |
| 3、系统：安卓Android7.0及以上； |
| 4、CPU：四核ARM架构，主频≥1.2GHz； |
| 5、内存：≥1GB； |
| 6、外存：≥8G； |
| 7、可视角度(上/下/左/右)178°，对比度4000：1，亮度350cd/m2;显示响应时间6ms； |
| 8、网卡：100M； |
| 9、通讯接口：RJ45TCP/IP协议； |
| 10、网络支持：支持以太网和WIFI等类型； |
| 11、工作电源：220VAC； |
| 功能要求： |
| 1、支持通过管理后台可视化设置 |
| （1）支持二级分诊屏诊室名称可采用翻页、自动缩小、滚动展示。 |
| （2）支持医生介绍信息可采用翻页、自动缩小、滚动展示。 |
| （3）支持医生介绍信息翻页时间自定义。 |
| （4）支持医技科室二级分诊屏医生位置设置成科室宣教信息，宣教图片可以是一张或多张，可设置宣教图片自动切换间隔时间。 |
| （5）支持设置当前就诊患者姓名字体颜色。 |
| （6）支持设置下一位就诊患者姓名的字体颜色。 |
| （7）支持诊室呼叫时，当前呼叫信息弹窗显示。 |
| （8）支持设置呼叫弹窗信息字体大小。 |
| （9）支持设置温馨提示文本。 |
| （10）支持设置温馨提示内容颜色。 |
| （11）支持设置温习提示内容展示方式，可选择翻页和滚动模式。 |
| 2、支持通过后台对终端设备进行远程控制；如开关屏、设置定时开关时间、重启、声音大小调节、截屏、升级等操作。 |
| 3、终端程序支持开机自动运行、无需手动点击应用程序打开。 |
| ▲4、须提供具有CMA或CNAS标志的产品质量检验机构的国家强制性产品3C认证试验报告复印件，并加盖制造商公章。 |
| ★5与全院分诊排队系统需实现数据兼容互通，做到无缝对接，投标人须提供相应承诺。 |

安装+施工+软件调试费用列入报价分项详情，签到机三台，分诊屏一台