设备名称：心肺复苏机

数量：1台

费用：人民币10万元

用途说明：胸外心脏按压

主要规格：

★1、电动电控模式。

2、电池交流电可切换，配备电池满足负荷运行＞120分钟\*，电池电量报警功能。

★3、固定支持为硬性材料。

4、按压深度、频率可调可控模式（满足深度＞5cm，满足频率100～120次/min）。

5、按压通气比30:2和单独连续按压两种按压模式。

6、可设置按压通气比和连续按压模式。

7、按压装置配吸盘，辅助胸壁回弹。

★8、紧急暂停功能。

9、质保≥5年。

10、开机默认已设置按压模式。