|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **技术要求** |
| **1** | **实测参数** | pH, pCO2, pO2，cCa2+, cCl–, cK+, cNa+，cGlu, cLac，ctHb, sO2, FO2Hb, FMetHb, FCOHb, FHHb, FHbF, ctBil等≥17项实测参数 |
| **2** | **样本体积（全参数）** | ≤65µl |
| **3** | **规格/测试数** | 带血氧及不带血氧测试卡，根据科室需要自由选择，测试规格包括100人份、300人份、600人份和900人份 |
| 4 | **耗材效期** | 所有耗材上机效期≥30天 |
| 5 | **业绩** | 提供近三年不少于10家同品牌的业绩合同（业绩合同是指安徽省内的三甲医院用户合同、发票等证明资料） |

血气分析仪,数量1台

主要技术要求

附全自动血气分析仪试剂

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类别 | 项目名称 | 收费价格（元） | 试剂价格（元/人份） |
|  | 血气分析（含血液 PH、血氧和血二氧化碳测定以及酸碱平衡分析） | 40/次 |  |
| 电解质钾钠氯钙 | 20 |  |
| 糖 | 5 |  |
| 乳酸 | 10 |  |
| 红细胞比积测定（HCT） | 1 |  |
| 血清碳酸氢盐（HCO3）测定 | 10 |  |
| 血清总胆红素测定 | 5 |  |
| 血一氧化碳分析 | 5 |  |
| 血红蛋 白测定（Hb） | 1 |  |
| 高铁血红素白蛋  白过筛试验 | 6 |  |
| 合计 |  | 103 |  |