二氧化碳激光升级点阵扫描器技术参数

1、剥脱深度：15-3000um

2、扫描面积：15mm×15mm

3、扫描图形：矩形、椭圆、直线、曲线等

4、脉冲能量逐级可调，扫描密度可调

5、单脉冲能量：1-99mj

6、扫描光斑直径0.1mm

7、兼容武汉奇致公司的二氧化碳激光（型号：ML-2030C I）