上海中医药大学附属曙光医院安徽医院信息中心

**五万元以下采购项目询价报价单**

我院拟采购 POE交换机，采集卡 ，欢迎有能力、有意愿的公司提交报价供院方择优遴选。要求如下：

1. 技术要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目参数 | 响应情况 |
| 采集卡（七张） | 92.7mm x 62 mm |  |
| PCI-Express Gen2 X1 |  |
| ADV7842+Xilinx A7 FPGA |  |
| 最高可达500MB/S 可实现1920\*1080 RGB24数据稳定传输60帧 |  |
| 参考品牌 | 中安视讯HD200DS |
| POE交换机（四台） | 性能：整机交换容量 ≥3.36Tbps；转发性能 ≥144Mpps |  |
| 端口：≥48千兆电+6千兆SFP,支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥48个，POE最大输出功率≥370W |  |
| 支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3 |  |
| 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； |  |
| 参考品牌 | 华三、华为、锐捷 |

1. 质保要求： 三年
2. 报价截止时间： 2024年7月25日17点30分

…………………………………………………………………………

报价公司： （盖章）

报价联系人： 联系方式：

拟报价产品（品牌、型号）：

技术参数响应情况：

质保响应情况：

报价： （元）

其他优惠条件：

附件：1、报价公司营业执照；2、报价人授权；3、报价人身份证复印件；4、报价产品销售业绩。